#

# i-Manual en ligne

- Imprimer
- Taille de police

- Page d'accueil >
- Dépannage >
- Image

# Image

- Aucune information provenant de l’appareil raccordé.
- Apparition d’images rémanentes ou doubles.
- Seuls des parasites apparaissent sur l’écran.
- L’image d’une chaîne s’accompagne de parasites/bruit.
- De petits points noirs et/ou brillants apparaissent sur l’écran.
- Les images sont déformées.
- Images dépourvues de couleur.

Aucune information provenant de l’appareil raccordé.
  - Appuyez sur pour afficher la liste des entrées, puis sélectionnez l’entrée de votre choix.
  - Vérifiez le raccordement entre l’appareil et le téléviseur.
Apparition d’images rémanentes ou doubles.
  - Vérifiez le raccordement de l’antenne/câble.
  - Vérifiez l’emplacement et la direction de l’antenne.
Seuls des parasites apparaissent sur l’écran.
  - Vérifiez si l’antenne est brisée ou pliée.
  - Vérifiez si l’antenne n’a pas atteint le terme de sa vie utile (trois à cinq ans pour une utilisation normale, un à deux ans au bord de la mer).
L’image d’une chaîne s’accompagne de parasites/bruit.
  - Réglez la commande « AFT » (Automatic Fine Tuning) pour améliorer la réception de l’image.
De petits points noirs et/ou brillants apparaissent sur l’écran.
  - L’écran est composé de pixels. La présence de petits points noirs et/ou brillants (pixels) à l’écran n’est pas le signe d’une défaillance.
Les images sont déformées.
  - Sélectionnez « Standard » ou « Non » dans « Motionflow ».
  - Modifiez le réglage actuel de « Mode Film ».
Images dépourvues de couleur.
  - Sélectionnez « R à Z » dans « Image ».
Images sans couleur provenant de l’appareil raccordé aux prises COMPONENT IN.
  - Vérifiez que les prises COMPONENT IN sont correctement branchées et que les connecteurs sont solidement insérés.
Aucune image provenant de l’appareil raccordé.
  - Mettez sous tension l’appareil raccordé.
  - Vérifiez le raccordement du câble.
  - Appuyez sur pour afficher la liste des entrées, puis sélectionnez l’entrée de votre choix.
  - Insérez correctement la carte mémoire ou l’autre périphérique de stockage, tel que l’appareil photo numérique.
  - Vérifiez que la carte mémoire (de l’appareil tel que l’appareil photo numérique) est correctement formatée.
  - Le fonctionnement n’est pas garanti pour tous les périphériques USB. Les opérations varient également selon les fonctionnalités du périphérique USB ou les fichiers vidéo en cours de lecture.
Vous ne pouvez pas sélectionner l’appareil raccordé dans le menu Accueil.
  - Vérifiez le raccordement du câble.
  - Sélectionnez les serveurs à afficher dans le menu Accueil.
Les lunettes 3D ne sont pas correctement ajustées. (Le modèle TDG-BR100 est illustré ci-dessous.)
  - Reportez-vous aux instructions et à l’illustration suivantes.
  - Réglez les commutateurs situés de part et d’autre pour un port confortable. Fermez les branches légèrement vers l’intérieur afin de régler les commutateurs. ()
  - Pliez (ajustez) les branches pour un port confortable. ()
  - Adaptez le support de nez à votre nez. ()
Le témoin DEL des lunettes 3D clignote. (Le modèle TDG-BR100 est illustré ci-dessous.)
  - Reportez-vous aux explications et à l’illustration suivantes.
  - Clignote toutes les 3 secondes : indique que les lunettes sont activées.
  - Clignote à 3 reprises : indique que les lunettes sont désactivées. Les lunettes se désactivent si vous maintenez la touche marche/arrêt enfoncée pendant 2 secondes ou si aucun signal de l’émetteur de synchronisation 3D n’est détecté pendant plus de 5 minutes.
  - Clignote à 3 reprises toutes les 3 secondes : indique que la capacité de la pile est presque épuisée. Remplacez la pile.
  - Témoin DEL
Vous ne pouvez pas activer les lunettes 3D. (Le modèle TDG-BR100 est illustré ci-dessous.)
  - Remplacez la pile conformément aux instructions et illustrations suivantes.
  - 1 : Ouvrez le couvercle de la pile à l’aide d’une pièce de monnaie, etc.
  - 2 : Appuyez sur le bord de la pile et retirez-la de biais.
  - 3 : Insérez une pile (CR2032) avec son côté positif (+) orienté vers le haut.
  - 4 : Fermez le couvercle de la pile à l’aide d’une pièce de monnaie, etc.
  - 5 : Vérifiez que le couvercle est fermé.
  - Pile (CR2032)
    Pièce de monnaie, etc.

  ####

  - Lors de l’ouverture ou de la fermeture du couvercle de la pile, veillez à insérer solidement une pièce de monnaie, etc. dans la fente afin d’éviter tout glissement.
Les images 3D ne s’affichent pas./L’effet 3D est faible.
  - Vérifiez le raccordement de l’émetteur de synchronisation 3D à la sortie 3D SYNC OUT (si l’émetteur de synchronisation 3D est requis pour utiliser cette fonction). Reportez-vous à l’illustration et aux instructions suivantes.
  - - Veillez à mettre le téléviseur hors tension avant de lui raccorder l’émetteur de synchronisation 3D.
  - - Assurez-vous que « Menu 3D » s’affiche lorsque vous appuyez sur la touche OPTIONS de la télécommande, une fois la connexion terminée.
  - Téléviseur
    Emetteur de synchronisation 3D
    3D SYNC OUT

  ####

  L’intégration de l’émetteur de synchronisation 3D dépend du modèle de téléviseur.

  - Appuyez sur la touche 3D de la télécommande.
  - Remplacez la pile des lunettes 3D.
  - Vérifiez que les lunettes 3D sont activées.
  - Sélectionnez l’angle correct de l’émetteur de synchronisation 3D (en option) à l’aide de la molette de réglage de l’angle ou modifiez son emplacement d’installation.
  - Vérifiez qu’aucun obstacle ne sépare l’émetteur de synchronisation 3D des lunettes 3D.
  - Si l’écran de réglage « Menu 3D » apparaît alors que les images 3D ne s’affichent pas, mettez hors tension l’appareil de lecture du contenu 3D et remettez-le sous tension.
  - Il se peut que l’émetteur de synchronisation 3D ne fonctionne pas s’il se trouve sous les rayons directs du soleil.
  - La perception de l’effet 3D peut varier selon la personne.
  - Il se peut que l’effet 3D soit moins prononcé si la température ambiante est basse.
  - Il se peut que l’effet 3D soit moins prononcé et que les couleurs de l’affichage soient altérées si vous êtes en position couchée ou penchez la tête.
Des bandes noires apparaissent de part et d’autre de l’écran lorsque vous regardez des images 3D.
  - Des bandes noires apparaissent de part et d’autre de l’écran pour permettre le traitement des signaux 3D en mode d’affichage 3D simulé ou lorsque vous réglez la profondeur des images 3D en mode « Régl. de profondeur 3D ».
L’affichage 3D s’active automatiquement lors de la détection d’un signal 3D.
  - Sélectionnez « Non » dans « 3D automatique » pour activer ou désactiver manuellement l’affichage 3D. Appuyez sur HOME, puis sélectionnez > Affichage > Paramètres 3D.
Le message « Un signal 3D est détecté. » s’affiche automatiquement lors de la détection d’un signal 3D.
  - Sélectionnez « Non » dans « Notification de signal 3D ». Appuyez sur HOME, puis sélectionnez > Affichage > Paramètres 3D.

Copyright 2010 Sony Corporation