#

# i-Manual en ligne

- Imprimer
- Taille de police

- Page d'accueil >
- Divertissement avec l’appareil raccordé >
- Réglages

# Réglages

Raccordez un câble LAN ou ajoutez votre téléviseur à un LAN sans fil pour bénéficier des fonctions Internet « BRAVIA ».

Modem avec fonctions de routeur
Internet
Téléviseur

## Connexion à Internet

A l’aide de la fonction réseau, vous pouvez connecter le téléviseur à Internet. La procédure de configuration varie selon le type de réseau et de routeur LAN utilisés.

Avant de configurer la connexion Internet :

- - Veillez à configurer un routeur LAN.
- - Vérifiez votre environnement LAN sans fil à l’aide du schéma suivant. Si vous disposez d’un environnement réseau câblé, passez directement à l’étape (4).

LAN sans fil sécurisé ?
Utilisez-vous un routeur LAN sans fil compatible avec WPS (Wi-Fi Protected Set-up) ?
OUI
NON
(3)
(2)
(1)

(1) Conformez-vous à la configuration des sections « Réglage réseau » et « Réseau sécurisé avec WPS (Wi-Fi Protected Set-up) ».

(2) Conformez-vous à la configuration des sections « Réglage réseau » et « Réseau sécurisé sans WPS (Wi-Fi Protected Set-up) ».

(3) Conformez-vous à la configuration des sections « Réglage réseau » et « Réseau non sécurisé avec un type quelconque de routeur LAN sans fil ».

(4) Reportez-vous à la section « Réglage réseau » et suivez les instructions affichées à l’écran.

## Réglage réseau

« Réglage réseau » permet de configurer vos réglages réseau à l’aide de l’Assistant de réglage. Suivez les instructions affichées à l’écran.

Appuyez sur HOME, puis sélectionnez > Réseau > Réglage réseau.

L’écran de démarrage permet de sélectionner la procédure de réglage en fonction de votre environnement réseau.

« Afficher l'état du réseau » : sélectionnez cette option pour vérifier l’état de votre réseau.

« Réglage réseau filaire » : pour se connecter à un réseau câblé.

« Réglage réseau sans fil » : pour se connecter à un réseau sans fil.

## Réseau sécurisé avec WPS (Wi-Fi Protected Set-up)

Grâce à la norme WPS, la sécurité d’un réseau domestique sans fil se limite à une pression sur la touche WPS du routeur LAN sans fil. Avant de configurer un LAN sans fil, vérifiez la position de la touche WPS du routeur et son mode de fonctionnement.

1. Sélectionnez « Réglage réseau sans fil » dans l’écran de démarrage « Réglage réseau ».

2. Sélectionnez « WPS (bouton-poussoir) » pour utiliser la méthode du bouton-poussoir ou « WPS (PIN) » pour utiliser la méthode PIN.

3. Suivez les instructions affichées sur l’écran de réglage.

####

- Pour vous connecter à un LAN sans fil avec WPS, votre routeur LAN sans fil doit prendre en charge la norme WPS.

## Réseau sécurisé sans WPS (Wi-Fi Protected Set-up)

Pour configurer un LAN sans fil, un SSID (nom de réseau sans fil) et une clé de sécurité (clé WEP ou WPA) sont nécessaires. Si vous ne les connaissez pas, consultez le mode d’emploi de votre routeur.

1. Sélectionnez « Réglage réseau sans fil » dans l’écran de démarrage « Réglage réseau ».

2. Sélectionnez « Rechercher », puis choisissez un réseau dans la liste des réseaux sans fil détectés.

3. Suivez les instructions affichées sur l’écran de réglage.

## Réseau non sécurisé avec un type quelconque de routeur LAN sans fil

Pour configurer un LAN sans fil, un SSID (nom de réseau sans fil) est nécessaire. Aucune clé de sécurité (clé WEP ou WPA) n’est requise, car vous ne devez sélectionner aucune méthode de sécurité pour cette procédure.

1. Sélectionnez « Réglage réseau sans fil » dans l’écran de démarrage « Réglage réseau ».

2. Sélectionnez « Rechercher », puis choisissez un réseau dans la liste des réseaux sans fil détectés.

3. Suivez les instructions affichées sur l’écran de réglage.

## Vérification de la connexion réseau

Le cas échéant, entrez les valeurs alphanumériques respectives pour votre routeur. Les éléments à définir obligatoirement (par exemple, l’Adresse IP, le Masque de sous-réseau, DHCP) peuvent varier selon le fournisseur de services Internet ou le routeur. Pour plus d’informations, reportez-vous au mode d’emploi que votre fournisseur de services Internet vous a remis ou à celui qui accompagne le routeur.

1. Sélectionnez « Auto » pour définir automatiquement l’Adresse IP et le serveur proxy, ou « Personnalisé » pour les définir manuellement.

2. Suivez les instructions affichées sur l’écran de réglage.

Copyright 2010 Sony Corporation