#

# i-Manual online

- Afdrukken
- Formaat lettertype

- Startpagina >
- Beschrijving van de onderdelen >
- Achterkant

# Achterkant

- 3D SYNC
- LAN
- HDMI IN 1/4
- / AV 1
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

1. 3D SYNC

   Voor het aansluiten van de afzonderlijk verkochte 3D Sync Zender.

2. LAN

   Voor het instellen van een verbinding met een bestaand netwerk via een ethernetkabel.

3. HDMI IN 1/4

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) is een niet-gecomprimeerde volledig digitale audio/video-interface tussen deze tv en eventuele audio/video-apparatuur uitgerust met HDMI. Wanneer u een apparaat aansluit dat compatibel is met "Controle voor HDMI", wordt communicatie met het aangesloten apparaat ondersteund.

   ####

   - Gebruik alleen een geautoriseerde HDMI-kabel met het HDMI-logo.
   - Wanneer u een digitaal audiosysteem dat compatibel is met Audio Return Channel-technologie (ARC) aansluit, gebruikt u hiervoor HDMI IN 1. Als dit niet het geval is, is een bijkomende verbinding via DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) vereist.
   - Als de apparatuur over een DVI-aansluiting beschikt, sluit u deze aan op HDMI IN 2 aan de zijkant van de tv via een DVI-HDMI-adapterinterface (niet bijgeleverd), en sluit u de audio-uitgangen van de apparatuur aan op PC/HDMI 2 AUDIO IN die u kunt vinden bij PC IN.
4. / AV 1

   Voor het aansluiten van een SCART-adapter. Wanneer u een analoge decoder aansluit, voert de tv-tuner gecodeerde signalen uit naar de decoder, waarna de decoder deze signalen decodeert vooraleer ze uit te voeren.

5. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   U kunt luisteren naar het geluid van de tv op het aangesloten thuisbioscoopsysteem via digitale invoer.

6. RF-ingang die verbinding maakt met uw kabel of antenne.

   ####

   - Voor modellen die compatibel zijn met satelliet is er ook een satellietingang beschikbaar.

Copyright 2010 Sony Corporation