#

# i-Manual online

- Skriv ut
- Skriftstørrelse

- Toppen av siden >
- Feilsøking >
- Bilde

# Bilde

- Ingen informasjon fra tilkoblet utstyr.
- Ekkobilder eller doble bilder vises.
- Kun støy vises på skjermen.
- Det er bilde- eller lydstøy når du ser på en TV-kanal.
- Små svarte punkter og/eller lyse punkter vises på skjermen.
- Bildene er forvrengt.
- Ingen bildefarge.
- Ingen bildefarge fra utstyr som er tilkoblet COMPONENT IN-kontaktene.

Ingen informasjon fra tilkoblet utstyr.
  - Trykk på for å vise listen over innganger, og velg deretter ønsket inngang.
  - Kontroller forbindelsen mellom utstyret og TV-apparatet.
Ekkobilder eller doble bilder vises.
  - Kontroller antenne- (luft)/kabelforbindelsen.
  - Kontroller antennens (luft) plassering og retning.
Kun støy vises på skjermen.
  - Kontroller om antennen (luft) er knekket eller bøyd.
  - Kontroller om antennen (luft) har nådd slutten på den forventede levetiden (tre til fem år for normal bruk, ett til to år ved sjøen).
Det er bilde- eller lydstøy når du ser på en TV-kanal.
  - Juster "AFT" (Automatisk fininnstilling) for å oppnå bedre bildemottak.
Små svarte punkter og/eller lyse punkter vises på skjermen.
  - Skjermen er sammensatt av piksler. Små svarte og/eller lyse punkter (bildepunkter/piksler) på skjermen betyr ikke at noe er feil.
Bildene er forvrengt.
  - Velg "Standard" eller "Av" i "Motionflow".
  - Endre den aktuelle innstillingen av "Filmmodus" til andre innstillinger.
Ingen bildefarge.
  - Velg "Tilbakestill" i "Bilde".
Ingen bildefarge fra utstyr som er tilkoblet COMPONENT IN-kontaktene.
  - Kontroller tilkoblingen på COMPONENT IN-kontaktene og kontroller om kontaktene sitter godt inne i kontaktåpningen.
Ikke noe bilde fra tilkoblet utstyr.
  - Slå på det tilkoblede utstyret.
  - Kontroller kabelforbindelsen.
  - Trykk på for å vise listen over innganger, og velg deretter ønsket inngang.
  - Sett inn minnekortet eller annen lagringsenhet som et digitalt stillkamera.
  - Se til at minnekortet (i utstyr som et digitalt stillkamera) har blitt formatert riktig.
  - Operasjoner er ikke garantert for alle USB-enheter. Operasjoner er også forskjellig avhengig av funksjoner på USB-enheten eller videofilene som avspilles.
Du kan ikke velge tilkoblet utstyr i Hjem-meny.
  - Kontroller kabelforbindelsen.
  - Stiller inn serverne som skal vises i Hjem-meny.
3D Briller passer ikke. (Følgende illustrasjon viser TDG-BR100.)
  - Se følgende instrukser og illustrasjon.
  - Still inn begge bryterne på sidene for en komfortabel passform. Lukk stengene noe innover for å sette bryteren. ()
  - Bøy (juster) endestykkene for en komfortabel passform. ()
  - Tilpass neseputen slik at den passer med nesen din. ()
LED-indikator på 3D Briller blinker. (Følgende illustrasjon viser TDG-BR100.)
  - Se følgende forklaringer og illustrasjon.
  - Blinker hvert 3. sekund: Indikerer at brillene er slått på.
  - Blinker 3 ganger: Indikerer at brillene har vært slått av. Brillene slås av hvis du holder strømknappen nede i 2 sekunder, eller hvis det ikke registreres et signal fra 3D Signal Sender for mer enn 5 minutter.
  - Blinker 3 ganger hvert 3. sekund: Indikerer at batteriet snart er tomt for strøm. Skift ut batteriet.
  - LED-indikator
Du kan ikke slå på 3D Briller. (Følgende illustrasjoner viser TDG-BR100.)
  - Skift ut batteriet mens du henviser til følgende instrukser og illustrasjoner.
  - 1: Åpne batteridekslet med en mynt e.l.
  - 2: Trykk på kanten av batteriet og ta det ut i en vinkel.
  - 3: Sett inn et batteri (CR2032) med den positive (+) siden opp.
  - 4: Lukk batteridekslet med en mynt e.l.
  - 5: Sørg for at dekslet er stengt.
  - Batteri (CR2032)
    Mynt e.l.

  ####

  - Når du åpner eller lukker batteridekslet, må du sette inn en mynt e.l. inn i sporet for å unngå at det glir tilbake.
3D-bilder vises ikke./3D-effekten er svak.
  - Kontroller tilkoblingen mellom 3D Signal Sender og 3D SYNC OUT (hvis 3D Signal Sender er nødvendig for å bruke funksjonen). Se følgende instrukser og illustrasjon.
  - - Sørg for at du slår av TV-en før du kobler til 3D Signal Sender.
  - - Sørg for at "3D-meny" vises på skjermen ved å trykke på OPTIONS på fjernkontrollen etter at tilkoblingen er fullført.
  - TV
    3D Signal Sender
    3D SYNC OUT

  ####

  3D Signal Sender er integrert avhengig av TV-modellen.

  - Trykk på 3D-knappen på fjernkontrollen.
  - Skift ut batteriet i 3D Briller.
  - Sørg for at 3D Briller er slått på.
  - Still inn passende vinkel for 3D Signal Sender (valgfritt) ved å bruke vinkeljusteringsskiven eller justere installasjonsstedet.
  - Sørg for at det ikke er noen hindringer mellom 3D Signal Sender og 3D Briller.
  - Når "3D-meny"-innstillingsskjermen vises men ingen 3D-bilder vises, slår du av enheten som spiller av 3D-innhold og slår den på igjen.
  - 3D Signal Sender fungerer kanskje ikke når den står i direkte sollys.
  - Oppfattet 3D-effekt kan variere fra person til person.
  - 3D-effekten kan være mindre tydelig hvis romtemperaturen er lav.
  - 3D-effekten kan være mindre tydelig og skjermfargen kan forskyves hvis du ligger ned eller lener hodet.
Svarte linjer vises på begge sider av skjermens mens du ser på 3D-bilder.
  - Svarte linjer vises på begge sider av skjermen for å kunne behandle 3D-signaler for den simulerte 3D-visningsmodusen eller ved justering av dybden på 3D-bilder i "3D-dybdejustering".
3D-visning slås automatisk på når et 3D-signal registreres.
  - Velg "Av" fra "Auto 3D" for å manuelt slå 3D-visningen på eller av. Trykk på HOME, og velg deretter > Visning > 3D-innstillinger.
Meldingen "3D-signal registrert." vises automatisk når et 3D-signal er registrert.
  - Velg "Av" fra "3D-signalvarsling". Trykk på HOME, og velg deretter > Visning > 3D-innstillinger.

Copyright 2010 Sony Corporation