#

# i-Manual online

- Imprimir
- Tamanho da fonte

- Página Superior >
- Descrição das Peças >
- Posterior

# Posterior

- 3D SYNC
- LAN
- HDMI IN 1/4
- / AV 1
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

1. 3D SYNC

   Ligue ao Transmissor de Sincronização 3D vendido separadamente.

2. LAN

   Liga a uma rede existente utilizando um cabo Ethernet.

3. HDMI IN 1/4

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) oferece uma interface de áudio/vídeo totalmente digital, não comprimido entre este televisor e qualquer equipamento de áudio/vídeo equipado com HDMI. Para além disso, ao ligar o equipamento compatível com “Controlo para HDMI”, é suportada a comunicação com o equipamento conectado.

   ####

   - Utilize apenas um cabo HDMI autorizado que tenha o logótipo HDMI.
   - Se ligar um sistema de áudio digital compatível com tecnologia Audio Return Channel (ARC), utilize HDMI IN 1 na parte traseira do televisor. Se não for o caso, é necessária uma ligação adicional com DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Se o equipamento tiver uma tomada DVI, ligue-a a HDMI IN 2 no lado do televisor através de uma interface de adaptador DVI - HDMI (não fornecida), e ligue as tomadas de saída áudio do equipamento a PC/HDMI 2 AUDIO IN, localizado em PC IN.
4. / AV 1

   Efectue a ligação com um adaptador SCART. Ao ligar um descodificador analógico, o sintonizador de televisão emite sinais codificados para o descodificador e este descodifica os sinais antes de os emitir.

5. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Pode ouvir som do televisor no sistema Home theatre ligado com entrada digital.

6. Entrada RF que é ligada ao seu cabo ou antena.

   ####

   - Para modelos compatíveis com satélite, está também disponível uma entrada para satélite.

Copyright 2010 Sony Corporation