#

# i-Manual çevrimiçi

- Yazdır
- Yazı boyutu

- Üst sayfa >
- Parçaların Açıklaması >
- Sağ

# Sağ

- USB
- / PC IN
- HDMI IN 2/3
- CAM (Koşullu Erişim Modülü)
- Kulaklık
- AV2, / COMPONENT IN

1. USB

   USB cihazında kayıtlı fotoğraf, müzik ve video dosyalarının keyfini sürebilirsiniz.

2. / PC IN

   Feritli bir PC kablosu ve bir ses kablosuyla bağlayın.

   ####

   - Örneğin “Connector, D-sub 15” (ref. 1-793-504-11, Sony Yetkili Servisinden temin edilebilir) veya eşdeğeri bir feritli PC kablosunun kullanılması önerilir.
3. HDMI IN 2/3

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface), televizyon ve herhangi bir HDMI donanımlı ses/video cihazı arasında, sıkıştırılmamış ve tamamen dijital bir ses/video arayüzüdür. Ek olarak, “HDMI Kontrolü” ile uyumlu bir cihaz bağladığınızda bağlı cihazla olan iletişim desteklenir.

   ####

   - Sadece, HDMI logosu olan orijinal bir HDMI kablosunu kullanın.
   - Audio Return Channel (ARC) teknolojisiyle ile uyumlu bir dijital sistem bağlarken televizyonun arkasındaki HDMI IN 1 girişini kullanın. Aksi taktirde DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) ile ilave bir bağlantı gerekir.
   - Cihazda bir DVI jakı varsa, bunu HDMI IN 2 girişine bir DVI-HDMI adaptör arayüzü (ürünle verilmez) kullanarak bağlayın ve cihazın ses çıkış jaklarını PC IN girişinde bulunan PC/HDMI 2 AUDIO IN girişine bağlayın.
4. CAM (Koşullu Erişim Modülü)

   Ücretli televizyon hizmetine erişim sağlar. Ayrıntılar için ürününüzle verilen talimatlar el kitabına bakın.

   ####

   - Akıllı kartı doğrudan televizyon CAM yuvasına takmayın. Bu, yetkili satıcınız tarafından sağlanan Koşullu Erişim Modülünün içine takılmalıdır.

   ####

   - CAM bazı ülkelerde/bölgelerde desteklenmez. Yetkili satıcınıza sorarak öğrenin.
5. Kulaklık

   Kulaklıklardan televizyonun sesini dinleyebilirsiniz.

6. AV2, / COMPONENT IN

   Bu giriş kompozit video girişi veya bileşen video girişi olarak kullanılabilir.

   Kompozit kullanımı için, video sinyalleri için AV2’ye ve ses sinyalleri için / COMPONENT IN girişinin (L/R) soketine bağlayın.

   Bileşen bağlantısı için: video sinyalleri için Y, PB, PR soketlerini kullanın ve ses sinyalleri için (L/R) soketine bağlayın.

   ####

   - Televizyon otomatik olarak algılayacak ve AV2 ve / COMPONENT IN arasında geçiş yapacaktır. Giriş tipini manuel olarak ayarlamak için HOME düğmesine basın, > Dış Girişler > AV2/Component Giriş seçeneğini seçin.

Copyright 2010 Sony Corporation