#

# i-Manual çevrimiçi

- Yazdır
- Yazı boyutu

- Üst sayfa >
- Sorun Giderme >
- Resim

# Resim

- Bağlı cihazdan gelen bilgi yok.
- Gölgeler veya çift görüntü ortaya çıkıyor.
- Ekranda sadece resim gürültüsü var.
- Bir televizyon kanalı seyrederken görüntüde veya seste gürültü var.
- Ekranda minik siyah noktalar ve/veya parlak noktalar var.
- Görüntüler bozuk.
- Görüntüde renk yok.
- COMPONENT IN jaklarına bağlı cihazdan renkli görüntü gelmiyor.

Bağlı cihazdan gelen bilgi yok.
  - Giriş listesini görüntülemek için düğmesine basın, ardından istediğiniz girişi seçin.
  - Cihaz ile televizyon arasındaki bağlantıyı kontrol edin.
Gölgeler veya çift görüntü ortaya çıkıyor.
  - Anten/kablo bağlantılarını kontrol edin.
  - Anten yerini ve yönünü kontrol edin.
Ekranda sadece resim gürültüsü var.
  - Antenin kırık veya eğilmiş olup olmadığını kontrol edin.
  - Antenin kullanım ömrünün bitmiş olup olmadığını kontrol edin (normal kullanım halinde üç ile beş yıl, deniz kıyısında ise bir ile iki yıl arasındadır).
Bir televizyon kanalı seyrederken görüntüde veya seste gürültü var.
  - Daha iyi görüntü alımı için “AFT” (Otomatik İnce Ayar) ayarını yapın.
Ekranda minik siyah noktalar ve/veya parlak noktalar var.
  - Ekran piksellerden oluşur. Ekrandaki minik siyah noktalar ve/veya parlak noktalar (pikseller) bir bozukluk anlamına gelmez.
Görüntüler bozuk.
  - “Motionflow” öğesinde “Standart” veya “Kapalı” seçeneğini seçin.
  - “Film Modu” öğesinin mevcut ayarını başka seçeneklere değiştirin.
Görüntüde renk yok.
  - “Resim” öğesinde “Fabrika Ayarlarına Dön” seçeneğini seçin.
COMPONENT IN jaklarına bağlı cihazdan renkli görüntü gelmiyor.
  - COMPONENT IN jaklarının bağlantısını kontrol edin ve konektörlerin iyi takılmış olup olmadığını kontrol edin.
Bağlı cihazdan gelen görüntü yok.
  - Bağlı cihazı açın.
  - Kablo bağlantısını kontrol edin.
  - Giriş listesini görüntülemek için düğmesine basın, ardından istediğiniz girişi seçin.
  - Bellek kartını veya dijital fotoğraf makinesi gibi diğer bir depolama cihazını doğru takın.
  - Bellek kartının (dijital fotoğraf makinesi gibi bir cihazda) düzgün biçimlendirildiğinden emin olun.
  - Her USB cihazının çalışacağı garanti edilmez. Ayrıca, çalışma USB cihazının özelliklerine veya oynatılan video dosyalarına bağlı olarak farklılık gösterir.
Bağlı cihazı Home Menüsünde seçemezsiniz.
  - Kablo bağlantısını kontrol edin.
  - Home Menüsünde görüntülenecek sunucuları ayarlayın.
3D gözlük tam oturmuyor. (Aşağıdaki resim TDG-BR100 modelini göstermektedir.)
  - Aşağıdaki yönergelere ve şekile bakın.
  - Rahat oturması için her iki taraftaki düğmeyi ayarlayın. Düğmeyi ayarlamak için gözlük saplarını hafifçe içeri doğru kapatın. ()
  - Rahat oturması için gözlük çerçevesini bükün (ayarlayın). ()
  - Burun yastığını burnunuza göre ayarlayın. ()
3D gözlükteki LED göstergesi yanıp sönüyor. (Aşağıdaki resim TDG-BR100 modelini göstermektedir.)
  - Aşağıdaki açıklamalara ve şekile bakın.
  - 3 saniyede bir yanıp sönüyor: Gözlüğün açık olduğunu gösterir.
  - 3 kez yanıp sönüyor: Gözlüğün kapalı olduğunu gösterir. Güç düğmesini 2 saniye basılı tutarsanız veya 3D Sync Vericisinden 5 dakikadan uzun bir süre sinyal alınmazsa gözlük kapanır.
  - Her 3 saniyede bir 3 kez yanıp sönüyor: Pil kapasitesinin neredeyse bittiğini gösterir. Pili değiştirin.
  - LED göstergesi
3D gözlüğü açamıyorsunuz. (Aşağıdaki resimler TDG-BR100 modelini göstermektedir.)
  - Pili, aşağıdaki yönergelere ve şekillere bakarak değiştirin.
  - 1: Pil kapağını bir madeni para vb. kullanarak açın.
  - 2: Pilin kenarını itin ve pili bir açıyla çıkartın.
  - 3: Bir pili (CR2032) artı (+) kutbu yukarı bakacak şekilde yerleştirin.
  - 4: Pil kapağını bir madeni para vb. kullanarak kapatın.
  - 5: Kapağın kapandığından emin olun.
  - Pil (CR2032)
    Madeni para vb.

  ####

  - Pil kapağını açarken veya kapatırken, kaymayı önlemek üzere çentiğe madeni parayı ve benzerini sıkıca yerleştirdiğinizden emin olun.
3D resimler görüntülenmiyor./3D efekti zayıf.
  - 3D Sync vericisiyle 3D SYNC OUT arasındaki bağlantıyı kontrol edin (özelliğin keyfini sürmek için 3D Sync vericisi gerekliyse). Aşağıdaki yönergelere ve şekile bakın.
  - - Televizyona 3D Sync vericisini bağlamadan önce televizyonu kapattığınızdan emin olun.
  - - Bağlantı tamamlandıktan sonra, OPTIONS düğmesine basıldığında “3D Menüsü” nün görüntülendiğinden emin olun.
  - TV
    3D Sync vericisi
    3D SYNC OUT

  ####

  3D Sync vericisi televizyon modeline bağlı olarak entegre edilmiştir.

  - Uzaktan kumandadaki 3D düğmesine basın.
  - 3D gözlükteki pili değiştirin.
  - 3D gözlüğün açık olduğundan emin olun.
  - Açı ayar düğmesini kullanarak veya kurulum konumunu değiştirerek 3D Sync vericisinin (opsiyonel) uygun açısını ayarlayın.
  - 3D Sync vericisiyle 3D gözlük arasında herhangi bir engel bulunmadığından emin olun.
  - “3D Menüsü” ayar ekranı görüntüleniyor ancak 3D resimler görüntülenmiyorsa, 3D içeriği oynatan cihazı kapatın ve tekrar açın.
  - 3D Sync vericisi doğrudan güneş altındayken çalışmayabilir.
  - Algılanan 3D efekti kişiden kişiye değişebilir.
  - 3D efekti ortam sıcaklığı düşükse daha az vurgulanabilir.
  - Uzanırsanız veya başınızı yaslarsanız 3D etkisi daha az olabilir ve renkler kayabilir.
3D görüntüleri izlerken ekranın her iki yanında siyah çubuklar görülür.
  - Simüle 3D görüntü modu için 3D sinyalleri işlemek üzere veya “3D Derinlik Ayarı” öğesinde 3D resimlerin derinliğini ayarlarken ekranın her iki yanında siyah çubuklar görülür.
Bir 3D sinyali algılandığında 3D görüntüsü otomatik olarak açılır.
  - 3D görüntüsünü açmak veya kapatmak için “Oto. 3D” menüsünden “Kapalı” öğesini seçin. HOME düğmesine basın, ardından > Ekran > 3D Ayarları öğesini seçin.
Bir 3D sinyali algılandığında otomatik olarak “3D sinyali algılandı.” mesajı görüntülenir.
  - “3D Sinyali Bildirimi” öğesinde “Kapalı” seçeneğini seçin. HOME düğmesine basın, ardından > Ekran > 3D Ayarları öğesini seçin.

Copyright 2010 Sony Corporation