#

# Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο i-Manual

- Εκτύπωση
- Μέγεθος γραμματοσειράς

- Επάνω τμήμα σελίδας >
- Περιγραφή εξαρτημάτων >
- Πίσω

# Πίσω

- LAN
- HDMI IN 1/4
- / AV 1
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

1. LAN

   Πραγματοποιεί σύνδεση σε ένα υπάρχον δίκτυο χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet.

2. HDMI IN 1/4

   Το HDMI (High-Definition Multimedia Interface) παρέχει μια μη συμπιεσμένη πλήρως ψηφιακή διασύνδεση εικόνας/ήχου μεταξύ της τηλεόρασης και οποιουδήποτε εξοπλισμού εικόνας/ήχου με HDMI. Επιπλέον, όταν συνδέετε εξοπλισμό που είναι συμβατός με το "Ρυθμιστικό για HDMI", υποστηρίζεται η επικοινωνία με το συνδεδεμένο εξοπλισμό.

   ####

   - Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένο καλώδιο HDMI που φέρει το λογότυπο HDMI.
   - Εάν συνδέετε ένα ψηφιακό ηχοσύστημα συμβατό με την τεχνολογία Audio Return Channel (ARC), χρησιμοποιήστε το HDMI IN 1. Εάν όχι, απαιτείται μια πρόσθετη σύνδεση με το DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Αν ο εξοπλισμός διαθέτει υποδοχή DVI, συνδέστε τον στο HDMI IN 2 που βρίσκεται στην πλευρά της τηλεόρασης μέσω ενός μετατροπέα διασύνδεσης DVI-HDMI (δεν παρέχεται) και συνδέστε τις υποδοχές εξόδου ήχου του εξοπλισμού στο PC/HDMI 2 AUDIO IN που βρίσκεται στο PC IN.
3. / AV 1

   Συνδέστε με ένα καλώδιο SCART. Όταν συνδέετε έναν αποκωδικοποιητή αναλογικών σημάτων, ο συντονιστής της τηλεόρασης εξάγει κωδικοποιημένα σήματα προς τον αποκωδικοποιητή και ο αποκωδικοποιητής αποκωδικοποιεί τα σήματα πριν από την έξοδό τους.

4. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο της τηλεόρασης στο συνδεδεμένο σύστημα Οικιακού Κινηματογράφου πραγματοποιώντας ψηφιακή έξοδο.

5. Είσοδος RF που συνδέεται στο καλώδιο ή την κεραία σας.

   ####

   - Για τα μοντέλα συμβατά με δορυφορικά προγράμματα, είναι επίσης διαθέσιμη μια δορυφορική είσοδος.

Copyright 2010 Sony Corporation