#

# Internetes i-Manual

- Nyomtatás
- Betűméret

- Főoldal >
- Szórakozás csatlakoztatott eszközökkel >
- Beállítások

# Beállítások

A „BRAVIA” internetes szolgáltatásainak kihasználása érdekében hálózati kábelt csatlakoztathat a TV-készülékhez, vagy csatlakoztathatja azt egy vezeték nélküli hálózathoz.

Útválasztó funkciókkal rendelkező modem
Internet
TV

## Csatlakozás az internethez

A szolgáltatás használatával TV-készüléke az internethez csatlakoztatható. A beállítási eljárás a hálózat és a LAN-útválasztó típusától függően változik.

Az internetkapcsolat beállítása előtt:

- - Mindenképpen állítsa be a LAN-útválasztót.
- - A következő ábra alapján ellenőrizze a vezeték nélküli hálózati környezetet. Ha vezetékes hálózati környezettel rendelkezik, lépjen közvetlenül a (4) ponthoz.

Biztonságos vezeték nélküli hálózat?
Wi-Fi Protected Set-up (WPS) eljárással kompatibilis vezeték nélküli útválasztót használ?
IGEN
NEM
(3)
(2)
(1)

(1) Kövesse a „Hálózat beállítása” és a „Biztonságos hálózat WPS (Wi-Fi Protected Set-up) szabvánnyal” konfigurációját.

(2) Kövesse a „Hálózat beállítása” és a „Biztonságos hálózat WPS (Wi-Fi Protected Set-up) szabvány nélkül” konfigurációját.

(3) Kövesse a „Hálózat beállítása” és a „Nem biztonságos hálózat bármilyen típusú vezeték nélküli útválasztóval” konfigurációját.

(4) Tekintse meg a „Hálózat beállítása” részt, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## Hálózat beállítása

A „Hálózat beállítása” a beállítások varázslójával segíti a hálózati beállítások konfigurálását. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a > Hálózat > Hálózat beállítása lehetőséget.

A kezdőképernyő lehetővé teszi a beállítási eljárás hálózati környezet alapján történő kiválasztását.

„A hálózati állapot megjelenítése”: jelölje ki a hálózat állapotának megerősítéséhez.

„Vezetékes beállítás”: vezetékes hálózathoz való csatlakoztatáshoz használható.

„Vezeték nélküli beállítás”: vezeték nélküli hálózathoz való csatlakoztatáshoz használható.

## Biztonságos hálózat WPS (Wi-Fi Protected Set-up) szabvánnyal

A WPS szabvány használatával a vezeték nélküli otthoni hálózat védelméhez csupán a WPS gomb megnyomása szükséges a vezeték nélküli útválasztón. A vezeték nélküli hálózat beállítása előtt ellenőrizze a WPS gomb állását az útválasztón, és ellenőrizze használati módját.

1. Válassza a „Vezeték nélküli beállítás” elemet a „Hálózat beállítása” kezdőképernyőről.

2. A Nyomógomb módszerhez válassza a „WPS (nyomógomb)” lehetőséget, vagy a PIN módszerhez a „WPS (PIN)” lehetőséget.

3. Kövesse a beállítási képernyőn megjelenő üzeneteket.

####

- Ahhoz, hogy WPS használatával tudjon csatlakozni egy vezeték nélküli hálózathoz, a vezeték nélküli útválasztónak támogatnia kell a WPS szabványt.

## Biztonságos hálózat WPS (Wi-Fi Protected Set-up) szabvány nélkül

A vezeték nélküli hálózat beállításához SSID azonosítóra (a vezeték nélküli hálózat nevére) és biztonsági kulcsra (WEP vagy WPA kulcsra) lesz szükség. Ha nem ismeri ezeket, tekintse meg az útválasztó használati útmutatóját.

1. Válassza a „Vezeték nélküli beállítás” elemet a „Hálózat beállítása” kezdőképernyőről.

2. Válassza a „Keresés” lehetőséget, majd válasszon egy hálózatot a megtalált vezeték nélküli hálózatok listájából.

3. Kövesse a beállítási képernyőn megjelenő üzeneteket.

## Nem biztonságos hálózat bármilyen típusú vezeték nélküli útválasztóval

A vezeték nélküli hálózat beállításához SSID azonosítóra (a vezeték nélküli hálózat nevére) lesz szükség. Biztonsági kulcsra (WEP vagy WPA kulcsra) nem lesz szükség, mert ebben az eljárásban nem szükséges biztonsági módot választania.

1. Válassza a „Vezeték nélküli beállítás” elemet a „Hálózat beállítása” kezdőképernyőről.

2. Válassza a „Keresés” lehetőséget, majd válasszon egy hálózatot a megtalált vezeték nélküli hálózatok listájából.

3. Kövesse a beállítási képernyőn megjelenő üzeneteket.

## A hálózati kapcsolat ellenőrzése

Szükség esetén írja be az útválasztó megfelelő alfanumerikus értékeit. A beírandó értékek (például IP cím vagy Alhálózati maszk) az internetszolgáltatótól és az útválasztótól függően változhatnak. A részleteket az internetszolgáltatótól kapott és az útválasztóhoz mellékelt használati útmutatókban találja.

1. Az IP cím és a proxykiszolgáló automatikus beállításához válassza az „Automatikus” lehetőséget, vagy kézi beállításukhoz válassza az „Egyéni” lehetőséget.

2. Kövesse a beállítási képernyőn megjelenő üzeneteket.

Copyright 2010 Sony Corporation