#

# Online-i-Manual

- Skriv ut
- Fontstorlek

- Överst på sidan >
- Beskrivning av delar >
- Baksida

# Baksida

- LAN
- HDMI IN 1/4
- / AV 1
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

1. LAN

   Kan anslutas till ett befintligt nätverk med hjälp av en Ethernet-kabel.

2. HDMI IN 1/4

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ger ett okomprimerat, helt digitalt ljud-/videogränssnitt mellan denna TV och valfri HDMI-utrustad ljud-/videoutrustning. Om du ansluter utrustning som är kompatibel med ”Kontroll för HDMI”, kan TV:n dessutom kommunicera med den anslutna utrustningen.

   ####

   - Var noga med att endast använda en godkänd HDMI-kabel som bär HDMI-logotypen.
   - Om du ansluter ett digitalt ljudsystem som är kompatibelt med tekniken Audio Return Channel (ARC), använd HDMI IN 1. Om inte, krävs en ytterligare anslutning med DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Om utrustningen har ett DVI-uttag (kontakt), anslut den till HDMI IN 2 på sidan av TV:n genom ett DVI - HDMI-adaptergränssnitt (medföljer ej) och anslut utrustningens ljudutgångsuttag (kontakter) till PC/HDMI 2 AUDIO IN som är placerad i PC IN.
3. / AV 1

   Anslut med en SCART-kabel. När du ansluter en analog dekoder, matar TV-tunern ut kodade signaler till dekodern och dekodern avkodar signalerna innan den matar ut dem.

4. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Du kan lyssna på TV-ljud på det anslutna hemmabiosystemet med digital ingång.

5. RF-ingång som ansluter till din kabel eller antenn.

   ####

   - För satellitkompatibla modeller, finns en satellitingång också tillgänglig.

Copyright 2010 Sony Corporation