#

# i-Manual çevrimiçi

- Yazdır
- Yazı boyutu

- Üst sayfa >
- Bağlı Cihazla Eğlenceli Özellikler >
- PC

# PC

Uygun kablolarla bağlayarak PC’nizden müziklerin, fotoğrafların ve diğer içeriklerin keyfini sürün.

Ses kablosu (ürünle verilmez)
D-sub 15 kablosu (ürünle verilmez)
PC
TV

####

- Örneğin “Connector, D-sub 15” (ref. 1-793-504-11, Sony Yetkili Servisinden temin edilebilir) veya eşdeğeri bir feritli PC kablosunun kullanılması önerilir.
- HDMI uyumlu bir PC’yi bir HDMI kablosuyla bağlayabilirsiniz.

## PC Giriş Sinyali Referans Çizelgesi

- VGA
- - Yatay (Piksel)/Dikey (Satır): 640/480
- - Yatay frekans (kHz)/Dikey frekans (Hz): 31,5/60
- - Standart: VGA
- SVGA
- - Yatay (Piksel)/Dikey (Satır): 800/600
- - Yatay frekans (kHz)/Dikey frekans (Hz): 37,9/60
- - Standart: VESA Esasları
- XGA
- - Yatay (Piksel)/Dikey (Satır): 1.024/768
- - Yatay frekans (kHz)/Dikey frekans (Hz): 48,4/60
- - Standart: VESA Esasları
- WXGA
- - Yatay (Piksel)/Dikey (Satır): 1.280/768, 1.280/768, 1.360/768
- - Yatay frekans (kHz)/Dikey frekans (Hz): 47,4/60, 47,8/60, 47,7/60
- - Standart: VESA
- SXGA (Sadece Tam HD modeli)
- - Yatay (Piksel)/Dikey (Satır): 1.280/1.024
- - Yatay frekans (kHz)/Dikey frekans (Hz): 64,0/60
- - Standart: VESA
- HDTV* (Sadece Tam HD modeli)
- - Yatay (Piksel)/Dikey (Satır): 1.920/1.080
- - Yatay frekans (kHz)/Dikey frekans (Hz): 67,5/60
- - Standart: EIA*

####

- Bu televizyonun PC girişi Yeşile Senkronizasyonu veya Kompozit Senkronizasyonu desteklemez.
- Bu televizyonun PC girişi girişimli sinyalleri desteklemez.
- Optimum resim kalitesi için, çizelgedeki bir 60 Hz dikey frekanslı (kalın yazılı) sinyalin kullanılması önerilir.

* 1080p zamanlaması, HDMI girişine uygulandığında bir video zamanlaması olarak işlenir ve bir PC zamanlaması olarak işlenmez. Bu, “Video Giriş Ayarları” ve “Ekran Kontrolü” girişlerini etkiler. PC içeriklerini izlemek için “Ekran Formatı” öğesini “Geniş” ayarına ve “Görüntü Alanı” öğesini “Tam Piksel” ayarına getirin.

Copyright 2010 Sony Corporation