#

# i-Manual çevrimiçi

- Yazdır
- Yazı boyutu

- Üst sayfa >
- Parçaların Açıklaması >
- Arka

# Arka

- LAN
- HDMI IN 1/4
- / AV 1
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

1. LAN

   Mevcut bir ağa bir ethernet kablosu kullanarak bağlanır.

2. HDMI IN 1/4

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface), televizyon ve herhangi bir HDMI donanımlı ses/video cihazı arasında, sıkıştırılmamış ve tamamen dijital bir ses/video arayüzüdür. Ek olarak, “HDMI Kontrolü” ile uyumlu bir cihaz bağladığınızda bağlı cihazla olan iletişim desteklenir.

   ####

   - Sadece, HDMI logosu olan orijinal bir HDMI kablosunu kullanın.
   - Audio Return Channel (ARC) teknolojisiyle ile uyumlu bir dijital sistem bağlarken HDMI IN 1 girişini kullanın. Aksi taktirde DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) ile ilave bir bağlantı gerekir.
   - Cihazda bir DVI jakı varsa, bunu televizyonun yan tarafındaki HDMI IN 2 girişine bir DVI-HDMI adaptör arayüzü (ürünle verilmez) kullanarak bağlayın ve cihazın ses çıkış jaklarını PC IN girişinde bulunan PC/HDMI 2 AUDIO IN girişine bağlayın.
3. / AV 1

   Bir SCART kablosuyla bağlayın. Bir analog dekoder bağladığınızda televizyon alıcısı dekodere şifreli sinyaller gönderir ve dekoder çıkıştan önce sinyalleri deşifre eder.

4. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Bağlı dijital girişli ev sineması sisteminden televizyonun sesini dinleyebilirsiniz.

5. Kablo yayınınıza veya anteninize bağlanan RF girişi.

   ####

   - Uydu uyumlu modellerde bir uydu girişi de bulunur.

Copyright 2010 Sony Corporation