#

# Онлайн i-Manual

- Отпечатване
- Отпечатване

- Начална страница >
- Описание на части >
- Обратно

# Обратно

- 3D SYNC
- LAN
- HDMI IN 1/4
- / AV 1
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

1. 3D SYNC

   Свързване към 3D синхронен предавател, който се продава отделно.

2. LAN

   Свързва към съществуваща мрежа чрез Ethernet кабел.

3. HDMI IN 1/4

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) предоставя некомпресиран цифров аудио/видео интерфейс между този телевизор и всяко HDMI-снабдено аудио/видео оборудване. Освен това, когато свържете оборудване, което е съвместимо с “Управление през HDMI”, се поддържа комуникация със свързаното оборудване.

   ####

   - Уверете се, че използвате само одобрен HDMI кабел с HDMI лого.
   - Ако свързвате цифрова аудио система, която е съвместима с технологията Audio Return Channel (ARC), използвайте HDMI IN 1. Ако не, ще е необходима допълнителна връзка с DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Ако оборудването има DVI жак, свържете го с HDMI IN 2 от страната на телевизора чрез DVI - HDMI адаптер (не се доставя), и свържете аудио жаковете на оборудването към PC/HDMI 2 AUDIO IN, който е разположен на PC IN.
4. / AV 1

   Свържете със SCART адаптер. Когато свържете аналогов декодер, TV тунерът извежда кодирани сигнали към декодера, а декодерът ги декодира, преди да ги изведе.

5. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Можете да слушате звука на телевизора на свързаната система за домашно кино с цифров вход.

6. RF вход, който се свързва с вашия кабел или антена.

   ####

   - За модели, съвместими със сателит, е наличен и сателитен вход.

Copyright 2010 Sony Corporation