#

# i-Manual online

- Udskriv
- Skriftstørrelse

- Forside >
- Beskrivelse af dele >
- Bagside

# Bagside

- 3D SYNC
- LAN
- HDMI IN 1/4
- / AV 1
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

1. 3D SYNC

   Slut til 3D synkroniseringssenderen, som sælges separat.

2. LAN

   Gør det muligt at oprette forbindelse til et eksisterende netværk via et Ethernet-kabel.

3. HDMI IN 1/4

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) er et ikke-komprimeret interface, der understøtter digital lyd/video mellem tv og lyd/videoudstyr, der understøtter HDMI. Hvis det tilsluttede udstyr understøtter "Kontrol til HDMI", understøttes også kommunikation med det tilsluttede udstyr.

   ####

   - Sørg for kun at bruge et godkendt HDMI-kabel, der er mærket med HDMI-logoet.
   - Hvis du tilslutter et digitalt lydsystem, der er kompatibelt med Audio Return Channel (ARC), skal du bruge HDMI IN 1. I modsat fald skal du lave en ekstra tilslutning med DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Hvis udstyret har et DVI-stik, skal det sluttes til HDMI IN 2-porten på siden af tv'et via en DVI-HDMI-adapter (medfølger ikke), og udstyrets lydudgangsstik skal derefter sluttes til PC/HDMI 2 AUDIO IN, der findes under PC IN.
4. / AV 1

   Tilslut med en SCART-adapter. Når du tilslutter en analog dekoder, sender tv-tuneren kodede signaler til dekoderen, og dekoderen afkoder signalerne, før de sendes videre.

5. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Gør det muligt at afspille tv-lyd på det tilsluttede Home Theatre System med digitalindgang.

6. RF-indgang, der sluttes til kabel eller antenne.

   ####

   - For satellitkompatible modeller er det også muligt at bruge en satellitindgang.

Copyright 2010 Sony Corporation