#

# i-Manual online

- Udskriv
- Skriftstørrelse

- Forside >
- Fejlfinding >
- Billede

# Billede

- Ingen oplysninger fra tilsluttet udstyr.
- Der er ghosting eller dobbelte billeder.
- Der er kun støj på skærmen.
- Der er støj på billedet eller lyden under visning af en tv-kanal.
- Små, sorte prikker og/eller lyse prikker ses på skærmen.
- Billederne er forvrænget.
- Ingen farver på billedet.
- Der er ikke farve på billeder fra udstyr, der er sluttet til COMPONENT IN-stikkene.

Ingen oplysninger fra tilsluttet udstyr.
  - Tryk på for at åbne listen over indgange, og vælg den ønskede indgang.
  - Kontroller forbindelsen mellem udstyret og tv'et.
Der er ghosting eller dobbelte billeder.
  - Kontroller antennen/kabelforbindelsen.
  - Kontroller antennens placering og retning.
Der er kun støj på skærmen.
  - Kontroller, om antennen er bøjet eller i stykker.
  - Kontroller, om antennen skal udskiftes (efter tre til fem år ved normal brug, efter et til to år ved kystområder).
Der er støj på billedet eller lyden under visning af en tv-kanal.
  - Juster "AFT" (Automatic Fine Tuning) for at opnå en bedre billedmodtagelse.
Små, sorte prikker og/eller lyse prikker ses på skærmen.
  - Billedet på skærmen er opbygget af pixels. Det er ikke en fejl, at der vises meget små sorte og/eller lyse prikker (pixels) på skærmen.
Billederne er forvrænget.
  - Vælg "Standard" eller "Fra" under "Motionflow".
  - Vælg en anden indstilling for "Film-tilstand".
Ingen farver på billedet.
  - Vælg "Nulstil alt" under "Billede".
Der er ikke farve på billeder fra udstyr, der er sluttet til COMPONENT IN-stikkene.
  - Kontroller tilslutningen til COMPONENT IN-stikkene, og kontroller, om stikkene er sat korrekt i.
Der vises intet billede fra tilsluttet udstyr.
  - Tænd det tilsluttede udstyr.
  - Kontroller kabelforbindelsen.
  - Tryk på for at åbne listen over indgange, og vælg den ønskede indgang.
  - Sæt hukommelseskortet eller en anden lagerenhed korrekt i for eksempel digitalkameraet.
  - Kontroller, at hukommelseskortet (i udstyr som et digitalkamera) er formateret korrekt.
  - Problemfri brug af alle USB-enheder kan ikke garanteres. Betjeningen kan også være forskellig, afhængigt af USB-enhedens funktioner eller de videofiler, der afspilles.
Du kan ikke vælge tilsluttet udstyr i menuen Home.
  - Kontroller kabelforbindelsen.
  - Vælg de servere, der skal vises i menuen Home.
3D-briller passer ikke ordentligt. (Følgende illustration viser TDG-BR100.)
  - Se følgende instruktioner og illustrationen.
  - Indstil begge knapper på begge sider, så brillerne sidder komfortabelt. Luk brillestængerne lidt indad for at indstille knappen. ()
  - Bøj (juster) brillestellet, så brillerne sidder komfortabelt. ()
  - Juster næsepolstret, så det passer til din næse. ()
LED-indikatoren på 3D-brillerne blinker. (Følgende illustration viser TDG-BR100.)
  - Se følgende forklaringer og illustrationen.
  - Blinker hvert 3. sekund: Angiver, at brillerne er tændt.
  - Blinker 3 gange: Angiver, at brillerne er blevet slukket. Brillerne slukker, hvis du holder afbryderknappen nede i 2 sekunder, eller hvis der ikke registreres noget signal fra 3D synkroniseringssenderen i mere end 5 minutter.
  - Blinker 3 gange hvert 3. sekund: Angiver, at batteriet er ved at være opbrugt. Udskift batteriet.
  - LED-indikator
Du kan ikke tænde 3D-brillerne. (Følgende illustrationer viser TDG-BR100.)
  - Udskift batteriet ved at følge instruktionerne og illustrationerne.
  - 1: Åbn batterilåget med en mønt eller lignende.
  - 2: Skub til batteriets kant, og fjern det i en vinkel.
  - 3: Sæt et batteri (CR2032) i med den positive (+) side opad.
  - 4: Luk batterilåget med en mønt eller lignende.
  - 5: Sørg for, at låget er lukket.
  - Batteri (CR2032)
    Mønt e.l.

  ####

  - Når batterilåget åbnes eller lukkes, skal du sørge for at føre mønten e.l. helt ind i revnen, så den ikke smutter fra dig.
3D-billeder vises ikke./3D-effekten er svag.
  - Kontroller forbindelsen mellem 3D synkroniseringssenderen og 3D SYNC OUT (hvis 3D synkroniserinssenderen kræves for at nyde funktionen). Se følgende instruktioner og illustrationen.
  - - Sørg for at slukke tv'et, før 3D synkroniseringssenderen tilsluttes.
  - - Sørg for, at "3D-menu" vises på skærmen ved at trykke på OPTIONS på fjernbetjeningen, når forbindelsen er gennemført.
  - Tv
    3D synkroniseringssender
    3D SYNC OUT

  ####

  3D synkroniseringssender er integreret afhængigt af tv-model.

  - Tryk på 3D-knappen på fjernbetjeningen.
  - Udskift batteriet i 3D-brillerne.
  - Sørg for, at 3D-brillerne er tændt.
  - Indstil en passende vinkel for 3D synkroniseringssenderen (valgfri) ved at bruge vinkeljusteringen eller justere dens placering.
  - Sørg for, at der ikke er forhindringer mellem 3D synkroniseringssenderen og 3D-brillerne.
  - Når indstillingsskærmen for "3D-menu" vises, men der ikke vises 3D-billeder, skal du slukke for enheden, som afspiller 3D-indhold, og tænde den igen.
  - 3D synkroniseringssenderen virker muligvis ikke, hvis den befinder sig i direkte sollys.
  - Personer kan opfatte 3D-effekten forskelligt.
  - 3D-effekten kan være mindre markant, hvis omgivelsestemperaturen er lav.
  - 3D-effekten kan være mindre markant, og visningsfarven kan skifte, hvis du ligger ned eller bøjer hovedet.
Der vises sorte bjælker på begge sider af skærmen, når du ser 3D-billeder.
  - Der vises sorte bjælker på begge sider af skærmen, så 3D-signaler kan bearbejdes til den simulerede 3D-visning, eller når dybden på 3D-billeder justeres i "3D-dybdejustering".
3D-visningen tænder automatisk, når et 3D-signal registreres.
  - Vælg "Fra" under "Auto 3D" for manuelt at slå 3D-visning til eller fra. Tryk på HOME, og vælg derefter > Skærm > 3D-indstillinger.
Meddelelsen "3D-signal registreret." vises automatisk, når et 3D-signal registreres.
  - Vælg "Fra" under "3D-Signalangivelse". Tryk på HOME, og vælg derefter > Skærm > 3D-indstillinger.

Copyright 2010 Sony Corporation