#

# i-Manual tiešsaistē

- Drukāt
- Fonta lielums

- Augšējā lapa >
- Daļu apraksts >
- Aizmugure

# Aizmugure

- 3D SYNC
- LAN
- HDMI IN 1/4
- / AV 1
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

1. 3D SYNC

   Savienojiet ar atsevišķi iegādājamo 3D sinhronizācijas raidītāju.

2. LAN

   Izveido savienojumu ar esošu tīklu, izmantojot Ethernet kabeli.

3. HDMI IN 1/4

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) nodrošina nekompresētu, pilnībā digitālu audio/video saskarni starp šo televizoru un jebkuru ar HDMI aprīkotu audio/video aprīkojumu. Turklāt, pievienojot aprīkojumu, kas saderīgs ar „HDMI vadība”, tiks atbalstīta komunikācija ar pievienoto aprīkojumu.

   ####

   - Izmantojiet tikai oriģinālus HDMI kabeļus, uz kuriem ir redzams HDMI logotips.
   - Pievienojot digitālo audio sistēmu, kas saderīga ar Audio Return Channel (ARC) tehnoloģiju, izmantojiet HDMI IN 1. Pretējā gadījumā ir vajadzīgs papildu savienojums ar DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Ja aprīkojumam ir DVI ligzda, pievienojiet to pie HDMI IN 2 televizora sānos, izmantojot DVI - HDMI adaptera saskarni (nav iekļauts komplektā), un pievienojiet aprīkojuma audio izejas ligzdas PC/HDMI 2 AUDIO IN, kas atrodas PC IN.
4. / AV 1

   Izveidojiet savienojumu ar SCART adapteri. Kad ir pievienots analogs dekodētājs, televizora uztvērējs dekoderim raida kodētus signālus, kas pirms izvadīšanas tiek dekodēti.

5. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Televizora skaņu var klausīties pievienotajā mājas kinozāles sistēmā ar digitālo ievadi.

6. RF ievade, kas savienota ar kabeli vai antenu.

   ####

   - Modeļiem, kas saderīgi ar satelīttelevīziju, ir pieejama arī satelīttelevīzijas ievade.

Copyright 2010 Sony Corporation