#

# i-Manual online

- Tipărire
- Dimensiune font

- La începutul paginii >
- Caracteristici „BRAVIA” TV >
- Reţea wireless încorporată

# Reţea wireless încorporată

Este dotat cu o conexiune în reţea wireless pentru TV, cu configurare rapidă şi uşoară.

Dispozitivul încorporat wireless LAN vă permite să aveţi pentru televizorul dvs. conexiune la internet şi în reţeaua de la domiciliu. Cu ajutorul acestei caracteristici, puteţi crea cu uşurinţă o conexiune la LAN wireless şi să vă bucuraţi de beneficiile unei reţele într-un mediu fără cabluri.

####

- Înainte de a configura funcţia LAN wireless a televizorului, asiguraţi-vă că setaţi un router LAN wireless.

## Conectarea la LAN wireless

Folosind caracteristica Reţea wireless încorporată, puteţi conecta televizorul la LAN wireless. Procedura de configurare diferă în funcţie de tipul LAN wireless şi de routerul LAN wireless.

Înainte de a configura un LAN wireless, verificaţi mediul de operare al acestuia folosind schema de mai jos.

LAN wireless este securizat?
Folosiţi un router LAN wireless compatibil cu configurarea protejată Wi-Fi (WPS)?
DA
NU
(3)
(2)
(1)

(1) Urmaţi configurarea pentru „Setare reţea” şi „Reţea securizată cu configurare protejată Wi-Fi (WPS)”.

(2) Urmaţi configurarea pentru „Setare reţea” şi „Reţea securizată fără configurare protejată Wi-Fi (WPS)”.

(3) Urmaţi configurarea pentru „Setare reţea” şi „Reţea nesecurizată cu orice tip de router LAN wireless”.

## Setare reţea

„Setare reţea” vă ajută să configuraţi setările de reţea, cu asistentul pentru setări. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Apăsaţi HOME, apoi selectaţi > Reţea > Setare reţea.

Fereastra de pornire vă permite să selectaţi o procedură de setare, în funcţie de configuraţia reţelei dvs..

„Vizualizare Stare reţea”: Selectaţi pentru a confirma statusul reţelei dvs..

„Setare reţea prin cablu”: Folosiţi pentru a conecta o reţea cu cabluri.

„Setare reţea wireless”: Folosiţi pentru a conecta o reţea fără cabluri.

## Reţea securizată cu configurare protejată Wi-Fi (WPS)

Standardul WPS realizează siguranţa unei reţele fără fir la domiciliu, atât de simplu, precum apăsarea butonului WPS pe routerul LAN wireless. Înainte de a configura un LAN wireless, verificaţi poziţia butonului WPS pe router şi verificaţi modul în care se va utiliza.

1. Selectaţi „Setare reţea wireless” din fereastra de pornire „Setare reţea”.

2. Selectaţi „WPS (Apăsare buton)” pentru metoda cu butoane sau „WPS (PIN)” pentru metoda cu PIN.

3. Urmaţi instrucţiunile care apar în fereastra de configurare.

####

- Pentru a conecta la un LAN wireless cu WPS, routerul LAN wireless trebuie să suporte standardul WPS.

## Reţea securizată fără configurare protejată Wi-Fi (WPS)

Pentru a configura LAN wireless, vor fi necesare SSID (numele reţelei wireless) şi codul de siguranţă (codul WEP sau WPA). Dacă nu le ştiţi, consultaţi manualul cu instrucţiuni al routerului dvs.

1. Selectaţi „Setare reţea wireless” din fereastra de pornire „Setare reţea”.

2. Selectaţi „Scanare”, apoi selectaţi o reţea din lista cu reţele wireless scanate.

3. Urmaţi instrucţiunile care apar în fereastra de configurare.

## Reţea nesecurizată cu orice tip de router LAN wireless

Pentru configurarea unui LAN wireless, va fi necesar SSID (numele reţelei wireless). Codul de siguranţă (codul WEP sau WPA) nu va fi necesar, deoarece în această procedură nu trebuie să selectaţi nicio metodă de siguranţă.

1. Selectaţi „Setare reţea wireless” din fereastra de pornire „Setare reţea”.

2. Selectaţi „Scanare”, apoi selectaţi o reţea din lista cu reţele wireless scanate.

3. Urmaţi instrucţiunile care apar în fereastra de configurare.

Copyright 2010 Sony Corporation