#

# i-Manual online

- Tipărire
- Dimensiune font

- La începutul paginii >
- Divertisment cu echipamentul conectat >
- Setări

# Setări

Conectaţi un cablu LAN sau adăugaţi televizorul la un LAN wireless, pentru a vă bucura de caracteristicile de internet ale „BRAVIA”.

Modem cu funcţii de router
Internet
TV

## Conectarea la internet

Folosind caracteristica din reţea, puteţi conecta televizorul la internet. Procedura de configurare diferă în funcţie de tipul reţelei şi al routerului LAN.

Înainte de a configura conexiunea la internet:

- - Asiguraţi-vă că setaţi un router LAN.
- - Verificaţi mediul dvs. LAN wireless, folosind graficul de mai jos. Dacă aveţi o reţea cu cabluri, consultaţi direct (4).

LAN wireless este securizat?
Folosiţi un router LAN wireless compatibil cu configurarea protejată Wi-Fi (WPS)?
DA
NU
(3)
(2)
(1)

(1) Urmaţi configurarea pentru „Setare reţea” şi „Reţea securizată cu configurare protejată Wi-Fi (WPS)”.

(2) Urmaţi configurarea pentru „Setare reţea” şi „Reţea securizată fără configurare protejată Wi-Fi (WPS)”.

(3) Urmaţi configurarea pentru „Setare reţea” şi „Reţea nesecurizată cu orice tip de router LAN wireless”.

(4) Consultaţi „Setare reţea” şi urmaţi instrucţiunile care apar pe ecran.

## Setare reţea

„Setare reţea” vă ajută să configuraţi setările de reţea, cu asistentul pentru setări. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Apăsaţi HOME, apoi selectaţi > Reţea > Setare reţea.

Fereastra de pornire vă permite să selectaţi o procedură de setare, în funcţie de configuraţia reţelei dvs..

„Vizualizare Stare reţea”: Selectaţi pentru a confirma statusul reţelei dvs..

„Setare reţea prin cablu”: Folosiţi pentru a conecta o reţea cu cabluri.

„Setare reţea wireless”: Folosiţi pentru a conecta o reţea fără cabluri.

## Reţea securizată cu configurare protejată Wi-Fi (WPS)

Standardul WPS realizează siguranţa unei reţele fără fir la domiciliu, atât de simplu, precum apăsarea butonului WPS pe routerul LAN wireless. Înainte de a configura un LAN wireless, verificaţi poziţia butonului WPS pe router şi verificaţi modul în care se va utiliza.

1. Selectaţi „Setare reţea wireless” din fereastra de pornire „Setare reţea”.

2. Selectaţi „WPS (Apăsare buton)” pentru metoda cu butoane sau „WPS (PIN)” pentru metoda cu PIN.

3. Urmaţi instrucţiunile care apar în fereastra de configurare.

####

- Pentru a conecta la un LAN wireless cu WPS, routerul LAN wireless trebuie să suporte standardul WPS.

## Reţea securizată fără configurare protejată Wi-Fi (WPS)

Pentru a configura LAN wireless, vor fi necesare SSID (numele reţelei wireless) şi codul de siguranţă (codul WEP sau WPA). Dacă nu le ştiţi, consultaţi manualul cu instrucţiuni al routerului dvs.

1. Selectaţi „Setare reţea wireless” din fereastra de pornire „Setare reţea”.

2. Selectaţi „Scanare”, apoi selectaţi o reţea din lista cu reţele wireless scanate.

3. Urmaţi instrucţiunile care apar în fereastra de configurare.

## Reţea nesecurizată cu orice tip de router LAN wireless

Pentru configurarea unui LAN wireless, va fi necesar SSID (numele reţelei wireless). Codul de siguranţă (codul WEP sau WPA) nu va fi necesar, deoarece în această procedură nu trebuie să selectaţi nicio metodă de siguranţă.

1. Selectaţi „Setare reţea wireless” din fereastra de pornire „Setare reţea”.

2. Selectaţi „Scanare”, apoi selectaţi o reţea din lista cu reţele wireless scanate.

3. Urmaţi instrucţiunile care apar în fereastra de configurare.

## Verificarea conexiunii în reţea

Dacă este necesar, introduceţi valorile alfanumerice respective pentru routerul dvs.. Articolele care trebuie setate (ex.: Adresa IP, Mască subreţea, DHCP) pot diferi în funcţie de furnizorul serviciului de internet sau de router. Pentru detalii, consultaţi manualele cu instrucţiuni puse la dispoziţie de către furnizorii dvs. de servicii de internet sau cele care însoţesc routerul.

1. Selectaţi „Auto” pentru a seta automat Adresa IP şi serverul de proximitate sau „Personal” pentru a le seta manual.

2. Urmaţi instrucţiunile afişate în fereastra de configurare.

Copyright 2010 Sony Corporation