#

# Online-i-Manual

- Skriv ut
- Fontstorlek

- Överst på sidan >
- ”BRAVIA” TV-funktioner >
- Inbyggt trådlöst nätverk

# Inbyggt trådlöst nätverk

Ger en trådlös nätverksanslutning för din TV med enkel och snabb inställning.

Med inbyggt trådlöst nätverk kan du ansluta din TV till Internet och ett hemmanätverk. Med denna funktion kan du enkelt ansluta till ett trådlöst LAN och utnyttja fördelarna med nätverksanslutning utan kablar.

####

- Kontrollera att det finns en konfigurerad router för trådlöst LAN innan du ställer in TV:ns funktion för trådlöst LAN.

## Ansluta till ett trådlöst LAN

Med funktionen Inbyggt trådlöst nätverk kan du ansluta TV:n till ett trådlöst LAN. Inställningsproceduren varierar beroende på typen av trådlöst LAN och typen av router för trådlöst LAN.

Använd följande översikt för att kontrollera din trådlösa LAN-miljö innan du ställer in ett trådlöst LAN.

Skyddat trådlöst LAN?
Använder du en router för trådlöst LAN som är kompatibel med WPS (Wi-Fi Protected Set-up)?
JA
NEJ
(3)
(2)
(1)

(1) Följ inställningen enligt ”Nätverk set-up” och ”Säkrat nätverk med WPS (Wi-Fi Protected Set-up)”.

(2) Följ inställningen enligt ”Nätverk set-up” och ”Skyddat nätverk utan WPS (Wi-Fi Protected Set-up)”.

(3) Följ inställningen enligt ”Nätverk set-up” och ”Oskyddat nätverk med valfri typ av router för trådlöst LAN”.

## Nätverk set-up

I ”Nätverk set-up” finns en inställningsguide som hjälper dig att konfigurera nätverksinställningarna. Följ instruktionerna på skärmen.

Tryck på HOME och välj därefter > Nätverk > Nätverk set-up.

På startskärmen kan du välja en inställningsprocedur som passar för din nätverksmiljö.

”Visa nätverksstatus”: Välj för att verifiera din nätverksstatus.

”Trådbunden installation”: Används för att ansluta till ett trådbundet nätverk.

”Trådlös installation”: Används för att ansluta till ett trådlöst nätverk.

## Skyddat nätverk med WPS (Wi-Fi Protected Set-up)

Med hjälp av WPS-standarden kan man skydda ett trådlöst hemmanätverk genom att bara trycka på WPS-knappen på routern för trådlöst LAN. Kontrollera WPS-knappens läge på routern och hur den används, innan du ställer in ett trådlöst LAN.

1. Välj ”Trådlös installation” på startskärmen för ”Nätverk set-up”.

2. Välj ”WPS (tryckknapp)” för knapptryckning eller ”WPS (PIN)” för inmatning av PIN-kod.

3. Följ instruktionerna som visas på inställningsskärmen.

####

- För att kunna ansluta till ett trådlöst LAN med WPS måste din router för trådlöst LAN stödja WPS-standarden.

## Skyddat nätverk utan WPS (Wi-Fi Protected Set-up)

För att ställa in ett trådlöst LAN krävs SSID (namn på trådlöst LAN) och säkerhetsnyckel (WEP- eller WPA-nyckel). Om du inte känner till dessa uppgifter, se routerns bruksanvisning.

1. Välj ”Trådlös installation” på startskärmen för ”Nätverk set-up”.

2. Välj ”Sök” och välj sedan ett nätverk från listan över avsökta trådlösa nätverk.

3. Följ instruktionerna som visas på inställningsskärmen.

## Oskyddat nätverk med valfri typ av router för trådlöst LAN

För att ställa in ett trådlöst LAN krävs SSID (namn på trådlöst LAN). Säkerhetsnyckel (WEP- eller WPA-nyckel) krävs inte eftersom denna procedur fordrar att du inte väljer någon säkerhetsmetod.

1. Välj ”Trådlös installation” på startskärmen för ”Nätverk set-up”.

2. Välj ”Sök” och välj sedan ett nätverk från listan över avsökta trådlösa nätverk.

3. Följ instruktionerna som visas på inställningsskärmen.

Copyright 2010 Sony Corporation