#

# i-Manual en línia

- Imprimeix
- Mida de lletra

- Pàgina superior >
- Funcions divertides amb equip connectat >
- Ajustos

# Ajustos

Connecteu un cable LAN o afegiu el televisor a una xarxa LAN sense fils per gaudir de les funcions d’Internet de “BRAVIA”.

Mòdem amb funcions d’encaminador
Internet
TV

## Connexió a Internet

Mitjançant la funció de xarxa, podeu connectar el televisor a Internet. El procés de configuració varia en funció del tipus de xarxa i de l’encaminador LAN.

Abans de configurar la connexió a Internet:

- - Assegureu-vos de configurar un encaminador LAN.
- - Comproveu l’entorn de xarxa LAN sense fils mitjançant el següent quadre. Si disposeu d’un entorn de xarxa de cable, consulteu directament el pas (4).

És una connexió LAN sense fils segura?
Feu servir un encaminador LAN sense fils que admeti el protocol WPS (Wi-Fi Protected Set-up)?
SÍ
NO
(3)
(2)
(1)

(1) Seguiu la configuració de “Configuració de xarxa” i “Xarxa protegida amb Wi-Fi Protected Set-up (WPS)”.

(2) Seguiu la configuració de “Configuració de xarxa” i “Xarxa protegida sense Wi-Fi Protected Set-up (WPS)”.

(3) Seguiu la configuració de “Configuració de xarxa” i “Xarxa sense protecció amb qualsevol tipus d’encaminador LAN sense fils”.

(4) Consulteu “Configuració de xarxa” i seguiu les instruccions que apareixen a la pantalla.

## Configuració de xarxa

“Configuració de xarxa” permet establir els ajustos de xarxa mitjançant un auxiliar de configuració. Seguiu les instruccions de la pantalla.

Premeu HOME i, a continuació, seleccioneu > Xarxa > Configuració de xarxa.

La pantalla inicial permet seleccionar el procés de configuració més adient pel vostre entorn de xarxa.

“Mira l’estat de la xarxa”: marqueu l’opció per comprovar l’estat de la xarxa.

“Configuració amb fils”: permet connectar-se a una xarxa amb fils.

“Configuració sense fils”: permet connectar-se a una xarxa sense fils.

## Xarxa protegida amb Wi-Fi Protected Set-up (WPS)

L’estàndard WPS permet protegir una xarxa domèstica sense fils només prement el botó WPS de l’encaminador LAN sense fils. Abans de configurar una xarxa LAN sense fils, comproveu la posició del botó WPS de l’encaminador i comproveu com s’utilitza.

1. Seleccioneu “Configuració sense fils” a la pantalla d’inici de “Configuració de xarxa”.

2. Seleccioneu “WPS (botó del comandament)” per al mètode de prémer el botó o “WPS (PIN)” per al mètode PIN.

3. Seguiu les instruccions que apareixen a la pantalla de configuració.

####

- Per connectar-se a una xarxa LAN sense fils amb WPS, cal que l’encaminador LAN sense fils admeti l’estàndard WPS.

## Xarxa protegida sense Wi-Fi Protected Set-up (WPS)

Per configurar una xarxa LAN sense fils, és necessari un SSID (nom de xarxa sense fils) i una clau de seguretat (una clau WEP o WPA). Si no els sabeu, consulteu el manual d’instruccions de l’encaminador.

1. Seleccioneu “Configuració sense fils” a la pantalla d’inici de “Configuració de xarxa”.

2. Seleccioneu “Cerca” i, a continuació, seleccioneu una xarxa a la llista de xarxes sense fils trobades.

3. Seguiu les instruccions que apareixen a la pantalla de configuració.

## Xarxa sense protecció amb qualsevol tipus d’encaminador LAN sense fils

Per configurar una xarxa LAN sense fils, serà necessari un SSID (nom de xarxa sense fils). La clau de seguretat (clau WEP o WPA) no es sol·licitarà perquè no cal seleccionar cap mètode de seguretat en aquest procés.

1. Seleccioneu “Configuració sense fils” a la pantalla d’inici de “Configuració de xarxa”.

2. Seleccioneu “Cerca” i, a continuació, seleccioneu una xarxa a la llista de xarxes sense fils trobades.

3. Seguiu les instruccions que apareixen a la pantalla de configuració.

## Verificació de la connexió de xarxa

Introduïu els valors alfanumèrics de l’encaminador corresponents si és necessari. És possible que els elements que cal ajustar (per exemple Adreça IP, Màscara de subxarxa, DHCP) variïn en funció del proveïdor de serveis d’Internet o de l’encaminador. Per obtenir més informació, consulteu els manuals d’instruccions del proveïdor de serveis d’Internet o de l’encaminador.

1. Seleccioneu “Auto.” per ajustar la Adreça IP i el servidor proxy automàticament o “Personalitzada” per ajustar-la manualment.

2. Seguiu les instruccions que apareixen a la pantalla de configuració.

Copyright 2010 Sony Corporation