#

# i-Manual online

- Udskriv
- Skriftstørrelse

- Forside >
- Underholdning med tilsluttet udstyr >
- Indstillinger

# Indstillinger

Tilslut et LAN-kabel, eller slut tv'et til et trådløst LAN for at bruge "BRAVIA"-internetfunktionerne.

Modem med routerfunktioner
Internettet
Tv

## Tilslutning til internettet

Brug netværksfunktionen til at slutte tv'et til internettet. Opsætningen varierer, afhængigt af typen af netværk og LAN-routeren.

Kontroller følgende, før der sluttes til internettet:

- - At der er konfigureret en LAN-router.
- - At miljøet for det trådløse LAN er kontrolleret med følgende oversigt. Hvis du har et kabelført netværk, skal du gå direkte til (4).

Skal det trådløse LAN beskyttes?
Er den trådløse LAN-router kompatibel med WPS (Wi-Fi Protected Set-up)?
JA
NEJ
(3)
(2)
(1)

(1) Følg konfigurationen for "Netværksopsætning" og "Beskyttet netværk med WPS (Wi-Fi Protected Set-up)".

(2) Følg konfigurationen for "Netværksopsætning" og "Beskyttet netværk uden WPS (Wi-Fi Protected Set-up)".

(3) Følg konfigurationen for "Netværksopsætning" og "Ubeskyttet netværk med vilkårlig trådløs LAN-router".

(4) Se "Netværksopsætning", og følg vejledningen på skærmen.

## Netværksopsætning

"Netværksopsætning" hjælper dig med at konfigurere netværksindstillinger med indstillingsguiden. Følg vejledningen på skærmen.

Tryk på HOME, og vælg derefter > Netværk > Netværksopsætning.

På opstartsskærmen kan du vælge en indstillingsprocedure, der passer til dit netværk.

"Se netværksstatus": Vælg denne indstilling for at kontrollere din netværksstatus.

"Opsætning med kabel": Vælg denne indstilling for at oprette forbindelse til et kabelbaseret netværk.

"Trådløs opsætning": Vælg denne indstilling for at oprette forbindelse til et trådløst netværk.

## Beskyttet netværk med WPS (Wi-Fi Protected Set-up)

WPS-standarden gør det ligeså nemt at beskytte et trådløst hjemmenetværk som at trykke på knappen WPS på den trådløse LAN-router. Før du konfigurerer et trådløst LAN, skal du kontrollere, hvordan routerknappen WPS er indstillet, og kontrollere hvordan den bruges.

1. Vælg "Trådløs opsætning" på opstartsskærmen "Netværksopsætning".

2. Vælg "WPS (trykknap)" for trykknapmetode eller "WPS (PIN)" for PIN-metode.

3. Følg vejledningen på opsætningsskærmen.

####

- Hvis du vil oprette forbindelse til trådløst LAN med WPS, skal den trådløse LAN-router understøtte WPS-standarden.

## Beskyttet netværk uden WPS (Wi-Fi Protected Set-up)

Opsætning af et trådløst LAN kræver SSID (navn på det trådløse netværk) og sikkerhedsnøgle (WEP- eller WPA-nøgle). Hvis du ikke kender oplysningerne, skal du se brugervejledningen til routeren.

1. Vælg "Trådløs opsætning" på opstartsskærmen "Netværksopsætning".

2. Vælg "Scan", og vælg derefter et netværk på listen over scannede trådløse netværk.

3. Følg vejledningen på opsætningsskærmen.

## Ubeskyttet netværk med vilkårlig trådløs LAN-router

Opsætning af trådløst LAN kræver SSID (navn på det trådløse netværk). Sikkerhedsnøglen (WEP- eller WPA-nøglen) er ikke nødvendig, da der ikke skal vælges sikkerhedsmetode i denne procedure.

1. Vælg "Trådløs opsætning" på opstartsskærmen "Netværksopsætning".

2. Vælg "Scan", og vælg derefter et netværk på listen over scannede trådløse netværk.

3. Følg vejledningen på opsætningsskærmen.

## Kontrol af netværksforbindelsen

Indtast routerens alfanumeriske tegn, hvis det er nødvendigt. Obligatoriske elementer (f.eks. IP-adresse, Subnet-maske og DHCP) varierer, afhængigt af internetudbyderen eller routeren. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen fra internetudbyderen eller til routeren.

1. Vælg "Auto" for at få din IP-adresse og proxyserver indstillet automatisk, eller vælg "Brugertilpasset" for at angive oplysningerne manuelt.

2. Følg vejledningen på opsætningsskærmen.

Copyright 2010 Sony Corporation