#

# i-Manual onlain

- Prindi
- Fondi suurus

- Esileht >
- Põnevad funkt. ühendatava seadmestikuga >
- Videomagnetofon/DVD-mängija

# Videomagnetofon/DVD-mängija

Ühendage oma teleriga videomagnetofon või DVD-mängija. Kaabli tüüp sõltub mängija väljundist.

## Videomagnetofon/DVD-mängija HDMI-ühendusega

HDMI-kaabel (pole komplektis)
Videomagnetofon/DVD-mängija
Teler

####

- Optimaalse pildikvaliteedi võimaldamiseks on soovitatav kasutada HDMI-ühendust.

## Videomagnetofon/DVD-mängija komponentvideo ühendusega

Komponent videokaabel (pole komplektis)
Teler
Audiokaabel (pole komplektis)
Videomagnetofon/DVD-mängija

## Videomagnetofon/DVD-mängija SCART-ühendusega

SCART-kaabel (pole komplektis)
Videomagnetofon/DVD-mängija
Teler

####

- SCART-ühendus võib pakkuda komposiitühendusega samasugust pildikvaliteeti, sõltuvalt ühendatud VCR/DVD-mängijatest.
- Digitaalse leviedastusega kanalit vaadates saate hetkel vaadatavat saadet SCART-liidese kaudu ühendatud seadmestiku abil salvestada. Vajutage OPTIONS ja valige „SCART REC sees”, seejärel teostage ühendatud seadmestikul salvestamise alustamise toiming.

## Videomagnetofon/DVD-mängija komposiitühendusega

Teler
Komposiitvideo-/audiokaabel (pole komplektis)
Videomagnetofon/DVD-mängija

## Piltide vaatamine ühendatud seadmest

1. Lülitage ühendatud seade sisse.

2. Vajutage ja valige soovitud sisendallikas.

Copyright 2010 Sony Corporation