#

# i-Manual onlain

- Prindi
- Fondi suurus

- Esileht >
- Tõrkeotsing >
- Võrguühendus

# Võrguühendus

- Ühendus ebaõnnestub.
- Serverit ei leita, loendit ei hangita ja taasesitus ebaõnnestub.
- Muudatusi serveris ei teostata õigesti.
- Fotosid, muusikat või videofaile ei kuvata.
- Telerit ei leita renderdiga ühilduvast seadmest.
- Te ei pääse ligi funktsioonile Vidinad, kuigi Vidinad on juba installitud.
- Juhtmevaba kohtvõrgu ühendus ebaõnnestub või raadiovastuvõtu tingimused on halvad.

Ühendus ebaõnnestub.
  - Kontrollige ühendusi
  - - Veenduge, et kasutate kohtvõrgu kaablina otsekaablit.
  - - Kontrollige, kas kaabel on kindlalt kinnitatud.
  - - Kontrollige ühendust teleri ja ruuteri vahel.
  - Kontrollige seadeid
  - - Muutke DNS-serveri suvandit IP-aadress.
  - - Võtke ühendust oma internetiteenuse pakkujaga.
  - - Määrake ruuteri suvand IP-aadress, kui te ei tea oma internetiteenuse pakkuja DNS-i.
Serverit ei leita, loendit ei hangita ja taasesitus ebaõnnestub.
  - Kui serveri seaded on muudetud, lülitage teler välja ja sisse, vajutades teleril .
  - Käitage „Serveri diagnostika”.
  - Arvuti kasutamisel serverina
  - - Kontrollige, kas arvuti on sisselülitatud. Ärge lülitage arvutit välja ajal, mil üritate sellele ligi pääseda.
  - - Kui arvutis on installitud turbetarkvara, lubage ühendusi välistest seadmetest. Üksikasju vaadake oma turbetarkvaraga komplektis olevast kasutusjuhendist.
  - - Lõpetage serverirakendus ja taaskäivitage see, kui server on ebastabiilne. Kui server on endiselt ebastabiilne, taaskäivitage arvuti.
  - - Vähendage arvutis töötavate rakenduste arvu; server võib olla ülekoormatud.
  - - Vähendage sisu hulka; server võib olla ülekoormatud.
Muudatusi serveris ei teostata õigesti.
  - Mõnikord ei rakendata muudatusi teleri kuvale, kuigi sisu on serveris lisatud ja/või kustutatud. Minge üks tase tagasi ja proovige kausta või serverit uuesti avada.
Fotosid, muusikat või videofaile ei kuvata.
  - Eelkontroll
  - - Kontrollige, kas ühendatud seade toetab DLNA-d.
  - - Toimingud ei ole kõigi serverite puhul tagatud. Samuti võivad toimingud erineda sõltuvalt serveri funktsioonidest ja asjassepuutuvast sisust.
  - - Lülitage ühendatud seade sisse.
  - Kontrollige ühendusi ja veenduge, et kohtvõrgu kaabel või serveri vahelduvvoolu toitekaabel on õigesti ühendatud.
  - Kontrollige seadeid
  - - Kontrollige, kas ühendatud seade on registreeritud suvandis „Serveri kuvaseaded”.
  - - Kontrollige, kas server on õigesti konfigureeritud.
  - - Veenduge, et valitud seade on võrku ühendatud ja see on ligipääsetav.
  - - Vajutage HOME, valige > Võrk > Serveri diagnostika. Kui Võrk > Võrgu Seadistamine > Kuva võrgu olek > IP-aadress seaded on seadistatud väärtusele „Automaatne”, võib seadmete tuvastamiseks kuluda veidi aega, kui DHVP-serverit pole.
  - - Oma arvutist sisu esitamisel reguleerige selle tulemüüri seadeid.
Telerit ei leita renderdiga ühilduvast seadmest.
  - Kontrollige ühendusi ja veenduge, et kohtvõrgu kaabel või seadme vahelduvvoolu toitekaabel on õigesti ühendatud.
  - Kontrollige juhtmevaba kohtvõrgu ühendusi või seadeid.
  - Kontrollige seadeid (vajutage HOME, seejärel valige > Võrk > Renderer).
  - - Veenduge, et „Renderer funktsioon” on aktiveeritud.
  - - Veenduge, et ühendatud seade on registreeritud suvandis „Rendereri juurdepääsu kontroll”.
Te ei pääse ligi funktsioonile Vidinad, kuigi Vidinad on juba installitud.
  - Kontrollige, kas kohtvõrgu kaabel või ruuteri/modemi vahelduvvoolu toitekaabel on õigesti ühendatud.*
  - Kontrollige juhtmevaba kohtvõrgu ühendusi ja seadeid.
  - Proovige funktsiooni Vidinad hiljem kasutada. Funktsiooni Vidin sisupakkuja server võib parajasti mitte töötada.
  - * Teie ruuter/modem peab olema eelnevalt seadistatud internetiga ühendamiseks. Ruuteri/modemi seadete kohta teabe saamiseks võtke ühendust oma internetiteenuse pakkujaga.
Juhtmevaba kohtvõrgu ühendus ebaõnnestub või raadiovastuvõtu tingimused on halvad.
  - Kontrollige teleri ja juhtmevaba kohtvõrguruuteri paigalduse asukohta. Signaali olukorda võivad mõjutada järgmised põhjused.
  - - Muud juhtmevabad seadmed, mikrolaineahjud, päevavalguslambid jne on asetatud lähedale.
  - - Juhtmevaba kohtvõrguruuteri ja teleri vahel on põrandad või seinad.
  - USB juhtmevaba kohtvõrgu adapteri kasutamisel liigutage seda signaali segamise vältimiseks, kasutades põhiseadmega pikenduskaablit (valikuline lisatarvik).

Copyright 2010 Sony Corporation