#

# i-Manual onlain

- Prindi
- Fondi suurus

- Esileht >
- Osade kirjeldus >
- Paremal

# Paremal

- USB
- / PC IN
- HDMI IN 2/3
- CAM (Tingimus-pääsumoodul)
- SERVICE ONLY
- Kõrvaklapid
- AV2, / COMPONENT IN

1. USB

   Saate nautida USB-seadmes salvestatud foto-, muusika-, videofaile.

2. / PC IN

   Saate ühendada ferriitidega arvutikaabli ja audiokaabli.

   ####

   - Soovituslik on kasutada ferriitidega arvutikaablit, näiteks „Connector, D-sub 15” (ref. 1-793-504-11, saadaval Sony teeninduskeskuses), või mõnda samaväärset.
3. HDMI IN 2/3

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) pakub tihendamata, ainult digitaalset audio-/videoliidest selle teleri ja igasuguse HDMI-ga audio-/videoseadme vahel. Lisaks, kui ühendate seadme, mis ühildub funktsiooniga „HDMI juhtimine”, toetatakse suhtlemist ühendatud seadmega.

   ####

   - Kasutage kindlasti ainult volitatud HDMI-kaablit, millel on HDMI logo.
   - Kui ühendate digitaalse helisüsteemi, mis ühildub tehnoloogiaga Audio Return Channel (ARC), kasutage teleri tagaküljel olevat HDMI IN 1. Kui mitte, on vajalik täiendav ühendus pesaga DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Kui seadmel on DVI-pistik, ühendage see HDMI IN 2 pesasse DVI - HDMI adapterliidese kaudu (pole komplektis), ja ühendage seadme heliväljundi pistikud pesasse PC/HDMI 2 AUDIO IN, mis asub PC IN-is.
4. CAM (Tingimus-pääsumoodul)

   Pakub ligipääsu tasulistele teleteenustele. Üksikasju vaadake oma CAM-iga komplektis olevast kasutusjuhendist.

   ####

   - Ärge sisestage kiipkaarti otse teleri CAM-pilusse. See peab sobima teie volitatud vahendaja pakutavasse tingimus-pääsumoodulisse.

   ####

   - CAM pole mõnedes riikides/piirkondades toetatud. Küsige oma volitatud vahendajalt.
5. SERVICE ONLY

   See port on ainult hooldustöödeks.

6. Kõrvaklapid

   Saate kuulata teleri heli kõrvaklappide kaudu.

7. AV2, / COMPONENT IN

   Seda sisendit saab kasutada komposiitvideo sisendina või komponentvideo sisendina.

   Komposiidina kasutamiseks ühendage pessa AV2 videosignaalide ja (L/R), / COMPONENT IN all, audiosignaalide jaoks.

   Komponentühenduse puhul kasutage Y, PB, PR videosignaalide jaoks ja ühendage ka pesasse (L/R) audiosignaalide jaoks.

   ####

   - Teler tuvastab automaatselt AV2 ja / COMPONENT IN ning vahetab nende vahel. Sisendi tüübi käsitsi seadistamiseks vajutage HOME, valige > Välised sisendid > AV2/Component Sisend.

Copyright 2010 Sony Corporation