#

# i-Manual onlain

- Prindi
- Fondi suurus

- Esileht >
- Osade kirjeldus >
- Tagumine pool

# Tagumine pool

- LAN
- HDMI IN 1/4
- / AV 1
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

1. LAN

   Ühendab olemasoleva võrguga kasutades Etherneti kaablit.

2. HDMI IN 1/4

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) pakub tihendamata, ainult digitaalset audio-/videoliidest selle teleri ja igasuguse HDMI-ga audio-/videoseadme vahel. Lisaks, kui ühendate seadme, mis ühildub funktsiooniga „HDMI juhtimine”, toetatakse suhtlemist ühendatud seadmega.

   ####

   - Kasutage kindlasti ainult volitatud HDMI-kaablit, millel on HDMI logo.
   - Kui ühendate digitaalse helisüsteemi, mis ühildub tehnoloogiaga Audio Return Channel (ARC), kasutage HDMI IN 1. Kui mitte, on vajalik täiendav ühendus pesaga DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Kui seadmel on DVI-pistik, ühendage see HDMI IN 2 pesasse teleri küljel DVI - HDMI adapterliidese kaudu (pole komplektis), ja ühendage seadme heliväljundi pistikud pesasse PC/HDMI 2 AUDIO IN, mis asub PC IN-is.
3. / AV 1

   Ühendage SCART-kaabliga. Kui ühendate analoogdekooderi, väljastab teleri tuuner dekooderile šifreeritud signaalid ja dekooder dešifreerib signaalid enne nende väljastamist.

4. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Saate kuulata teleri heli ühendatud digitaalsisendiga kodukinosüsteemist.

5. RF-sisend, mis ühendatakse teie kaabli või (õhu-)antenniga.

   ####

   - Satelliidiga ühilduvate mudelite puhul on saadaval ka satelliitsisend.

Copyright 2010 Sony Corporation