#

# Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο i-Manual

- Εκτύπωση
- Μέγεθος γραμματοσειράς

- Επάνω τμήμα σελίδας >
- Δυνατότητες της τηλεόρασης "BRAVIA" >
- Ενσωματ. ασύρματο LAN

# Ενσωματ. ασύρματο LAN

Παρέχει μια σύνδεση ασύρματου δικτύου για την τηλεόραση σας με εύκολες και γρήγορες ρυθμίσεις.

Η ενσωματωμένη συσκευή ασύρματου LAN σάς επιτρέπει να έχετε σύνδεση Internet και σύνδεση οικιακού δικτύου για την τηλεόρασή σας. Με αυτήν τη δυνατότητα, μπορείτε να συνδεθείτε εύκολα σε ένα ασύρματο LAN και να απολαύσετε τα πλεονεκτήματα της σύνδεσης δικτύου σε ένα περιβάλλον χωρίς καλώδια.

####

- Πριν από τη ρύθμιση της λειτουργίας ασύρματου LAN της τηλεόρασης, εξασφαλίστε ότι ρυθμίσατε ένα δρομολογητή ασύρματου LAN.

## Σύνδεση στο ασύρματο LAN

Χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα Ενσωματ. ασύρματο LAN μπορείτε να συνδέσετε την τηλεόραση στο ασύρματο LAN. Η διαδικασία ρύθμισης διαφέρει ανάλογα με τον τύπο ασύρματου LAN και του δρομολογητή ασύρματου LAN.

Πριν από τη ρύθμιση ενός ασύρματου LAN, ελέγξτε το περιβάλλον ασύρματου LAN χρησιμοποιώντας το παρακάτω διάγραμμα.

Ασφαλές ασύρματο LAN;
Χρησιμοποιείτε ένα δρομολογητή ασύρματου LAN συμβατό με Προστατευμένη ρύθμιση Wi-Fi (WPS);
ΝΑΙ
ΟΧΙ
(3)
(2)
(1)

(1) Ακολουθήστε τη ρύθμιση παραμέτρων για τη "Ρύθμιση δικτύου" και το "Ασφαλές δίκτυο με προστατευμένη ρύθμιση Wi-Fi (WPS)".

(2) Ακολουθήστε τη ρύθμιση παραμέτρων για τη "Ρύθμιση δικτύου" και το "Ασφαλές δίκτυο χωρίς προστατευμένη ρύθμιση Wi-Fi (WPS)".

(3) Ακολουθήστε τη ρύθμιση παραμέτρων για τη "Ρύθμιση δικτύου" και το "Μη ασφαλές δίκτυο με οποιονδήποτε τύπο δρομολογητή ασύρματου LAN".

## Ρύθμιση δικτύου

H "Ρύθμιση δικτύου" σάς βοηθά να ρυθμίσετε τις παραμέτρους δικτύου με τον οδηγό ρυθμίσεων. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε > Δίκτυο > Ρύθμιση δικτύου.

Η οθόνη εκκίνησης σάς επιτρέπει να επιλέξετε μια διαδικασία ρύθμισης σύμφωνα με το περιβάλλον δικτύου.

"Προβολή κατάστασης δικτύου": Επιλέξτε για να επιβεβαιώσετε την κατάσταση δικτύου.

"Ενσύρματη ρύθμιση": Χρησιμοποιήστε για να συνδεθείτε σε ένα ενσύρματο δίκτυο.

"Ασύρματη ρύθμιση": Χρησιμοποιήστε για να συνδεθείτε σε ένα ασύρματο δίκτυο.

## Ασφαλές δίκτυο με προστατευμένη ρύθμιση Wi-Fi (WPS)

Το πρότυπο WPS καθιστά την ασφάλεια ενός ασύρματου οικιακού δικτύου τόσο άμεση όσο το να πιέσετε το κουμπί WPS στο δρομολογητή ασύρματου LAN. Πριν από τη ρύθμιση ενός ασύρματου LAN, ελέγξτε τη θέση του κουμπιού WPS στο δρομολογητή και επαληθεύστε τον τρόπο χρήσης του.

1. Επιλέξτε "Ασύρματη ρύθμιση" από την οθόνη εκκίνησης "Ρύθμιση δικτύου".

2. Επιλέξτε "WPS (Κουμπί)" για τη μέθοδο με το κουμπί ή "WPS (PIN)" για τη μέθοδο PIN.

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη εκκίνησης.

####

- Για να συνδέσετε ένα ασύρματο LAN με WPS, ο δρομολογητής ασύρματου LAN πρέπει να υποστηρίζει το πρότυπο WPS.

## Ασφαλές δίκτυο χωρίς προστατευμένη ρύθμιση Wi-Fi (WPS)

Για ρύθμιση ενός ασύρματου LAN, θα σας ζητηθούν το SSID (όνομα ασύρματου δικτύου) και το κλειδί ασφαλείας (κλειδί WEP ή WPA). Εάν δεν τα γνωρίζετε, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο οδηγιών του δρομολογητή σας.

1. Επιλέξτε "Ασύρματη ρύθμιση" από την οθόνη εκκίνησης "Ρύθμιση δικτύου".

2. Επιλέξτε "Σάρωση" και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα δίκτυο από τη λίστα των ασύρματων δικτύων που έχουν ανιχνευθεί.

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη εκκίνησης.

## Μη ασφαλές δίκτυο με οποιονδήποτε τύπο δρομολογητή ασύρματου LAN

Για ρύθμιση ενός ασύρματου LAN, θα σας ζητηθεί το SSID (όνομα ασύρματου δικτύου). Το κλειδί ασφαλείας (κλειδί WEP ή WPA) δεν σας ζητηθεί, επειδή δεν χρειάζεται να επιλέξετε καμία μέθοδο ασφάλειας σε αυτήν τη διαδικασία.

1. Επιλέξτε "Ασύρματη ρύθμιση" από την οθόνη εκκίνησης "Ρύθμιση δικτύου".

2. Επιλέξτε "Σάρωση" και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα δίκτυο από τη λίστα των ασύρματων δικτύων που έχουν ανιχνευθεί.

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη εκκίνησης.

Copyright 2010 Sony Corporation