#

# Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο i-Manual

- Εκτύπωση
- Μέγεθος γραμματοσειράς

- Επάνω τμήμα σελίδας >
- Διασκέδαση με συνδεδεμένο εξοπλισμό >
- Ρυθμίσεις

# Ρυθμίσεις

Συνδέστε ένα καλώδιο LAN ή προσθέστε την τηλεόρασή σας σε ένα ασύρματο δίκτυο, για να απολαμβάνετε τις δυνατότητες Internet της "BRAVIA".

Μόντεμ με λειτουργίες δρομολογητή
Internet
Τηλεόραση

## Σύνδεση στο Internet

Χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα δικτύου μπορείτε να συνδέσετε την τηλεόραση στο Internet. Η διαδικασία ρύθμισης διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του δικτύου και του δρομολογητή LAN.

Πριν από τη ρύθμιση της σύνδεσης Internet:

- - Βεβαιωθείτε ότι ρυθμίσατε το δρομολογητή LAN.
- - Ελέγξτε το περιβάλλον ασύρματου LAN χρησιμοποιώντας το παρακάτω διάγραμμα. Εάν διαθέτετε περιβάλλον ενσύρματου δικτύου, ανατρέξτε άμεσα στο βήμα (4).

Ασφαλές ασύρματο LAN;
Χρησιμοποιείτε ένα δρομολογητή ασύρματου LAN συμβατό με Προστατευμένη ρύθμιση Wi-Fi (WPS);
ΝΑΙ
ΟΧΙ
(3)
(2)
(1)

(1) Ακολουθήστε τη ρύθμιση παραμέτρων για τη "Ρύθμιση δικτύου" και το "Ασφαλές δίκτυο με προστατευμένη ρύθμιση Wi-Fi (WPS)".

(2) Ακολουθήστε τη ρύθμιση παραμέτρων για τη "Ρύθμιση δικτύου" και το "Ασφαλές δίκτυο χωρίς προστατευμένη ρύθμιση Wi-Fi (WPS)".

(3) Ακολουθήστε τη ρύθμιση παραμέτρων για τη "Ρύθμιση δικτύου" και το "Μη ασφαλές δίκτυο με οποιονδήποτε τύπο δρομολογητή ασύρματου LAN".

(4) Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση δικτύου"και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

## Ρύθμιση δικτύου

H "Ρύθμιση δικτύου" σάς βοηθά να ρυθμίσετε τις παραμέτρους δικτύου με τον οδηγό ρυθμίσεων. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Πιέστε το κουμπί HOME και, στη συνέχεια, επιλέξτε > Δίκτυο > Ρύθμιση δικτύου.

Η οθόνη εκκίνησης σάς επιτρέπει να επιλέξετε μια διαδικασία ρύθμισης σύμφωνα με το περιβάλλον δικτύου.

"Προβολή κατάστασης δικτύου": Επιλέξτε για να επιβεβαιώσετε την κατάσταση δικτύου.

"Ενσύρματη ρύθμιση": Χρησιμοποιήστε για να συνδεθείτε σε ένα ενσύρματο δίκτυο.

"Ασύρματη ρύθμιση": Χρησιμοποιήστε για να συνδεθείτε σε ένα ασύρματο δίκτυο.

## Ασφαλές δίκτυο με προστατευμένη ρύθμιση Wi-Fi (WPS)

Το πρότυπο WPS καθιστά την ασφάλεια ενός ασύρματου οικιακού δικτύου τόσο άμεση όσο το να πιέσετε το κουμπί WPS στο δρομολογητή ασύρματου LAN. Πριν από τη ρύθμιση ενός ασύρματου LAN, ελέγξτε τη θέση του κουμπιού WPS στο δρομολογητή και επαληθεύστε τον τρόπο χρήσης του.

1. Επιλέξτε "Ασύρματη ρύθμιση" από την οθόνη εκκίνησης "Ρύθμιση δικτύου".

2. Επιλέξτε "WPS (Κουμπί)" για τη μέθοδο με το κουμπί ή "WPS (PIN)" για τη μέθοδο PIN.

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη εκκίνησης.

####

- Για να συνδέσετε ένα ασύρματο LAN με WPS, ο δρομολογητής ασύρματου LAN πρέπει να υποστηρίζει το πρότυπο WPS.

## Ασφαλές δίκτυο χωρίς προστατευμένη ρύθμιση Wi-Fi (WPS)

Για ρύθμιση ενός ασύρματου LAN, θα σας ζητηθούν το SSID (όνομα ασύρματου δικτύου) και το κλειδί ασφαλείας (κλειδί WEP ή WPA). Εάν δεν τα γνωρίζετε, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο οδηγιών του δρομολογητή σας.

1. Επιλέξτε "Ασύρματη ρύθμιση" από την οθόνη εκκίνησης "Ρύθμιση δικτύου".

2. Επιλέξτε "Σάρωση" και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα δίκτυο από τη λίστα των ασύρματων δικτύων που έχουν ανιχνευθεί.

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη εκκίνησης.

## Μη ασφαλές δίκτυο με οποιονδήποτε τύπο δρομολογητή ασύρματου LAN

Για ρύθμιση ενός ασύρματου LAN, θα σας ζητηθεί το SSID (όνομα ασύρματου δικτύου). Το κλειδί ασφαλείας (κλειδί WEP ή WPA) δεν σας ζητηθεί, επειδή δεν χρειάζεται να επιλέξετε καμία μέθοδο ασφάλειας σε αυτήν τη διαδικασία.

1. Επιλέξτε "Ασύρματη ρύθμιση" από την οθόνη εκκίνησης "Ρύθμιση δικτύου".

2. Επιλέξτε "Σάρωση" και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα δίκτυο από τη λίστα των ασύρματων δικτύων που έχουν ανιχνευθεί.

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη εκκίνησης.

## Έλεγχος σύνδεσης δικτύου

Πληκτρολογήστε τις αντίστοιχες αλφαριθμητικές τιμές για το δρομολογητή σας, εάν χρειάζεται. Τα αντικείμενα που πρέπει να ρυθμιστούν (π.χ. Διεύθυνση IP, Μάσκα υποδικτύου, DHCP) ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών Internet ή το δρομολογητή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα εγχειρίδια οδηγιών που παρέχει ο πάροχός σας υπηρεσιών Internet ή συνοδεύουν το δρομολογητή σας.

1. Επιλέξτε "Αυτόμ." για να ρυθμίσετε τη Διεύθυνση IP και το διακομιστή μεσολάβησης αυτόματα ή "Χρήστης" για να τα ρυθμίσετε χειροκίνητα.

2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη εκκίνησης.

Copyright 2010 Sony Corporation