#

# i-Manual en línea

- Imprimir
- Tamaño de fuente

- Página inicial >
- Descripción de las partes >
- Atrás

# Atrás

- LAN
- HDMI IN 1/4
- / AV 1
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

1. LAN

   Permite establecer la conexión a una red existente mediante un cable Ethernet.

2. HDMI IN 1/4

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) proporciona una interfaz de audio/vídeo completamente digital no comprimida entre el televisor y cualquier equipo de audio/vídeo equipado con HDMI. Además, si conecta un equipo compatible con la función “Control por HDMI”, será posible establecer comunicación con el equipo conectado.

   ####

   - Solamente puede utilizar un cable de HDMI autorizado que lleve el logotipo de HDMI.
   - Si desea conectar un sistema de audio digital compatible con la tecnología Audio Return Channel (ARC), utilice la toma HDMI IN 1. De lo contrario, será necesario efectuar una conexión adicional con la toma DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Si el equipo dispone de una toma DVI, conéctelo a la toma HDMI IN 2 que se encuentra en el lateral del televisor a través de una interfaz de adaptador de DVI - HDMI (no suministrada) y conecte las tomas de salida de audio del equipo a la toma PC/HDMI 2 AUDIO IN que se encuentra en la toma PC IN.
3. / AV 1

   Efectúe la conexión con un cable SCART. Al conectar un descodificador analógico, el televisor emite señales codificadas al descodificador y este descodifica las señales antes de emitirlas.

4. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Es posible escuchar el sonido del televisor en el sistema de sala de cine doméstica conectado con entrada digital.

5. La entrada de RF que permite conectar la antena o el cable.

   ####

   - En los modelos compatibles con las emisiones satélite, también se encuentra disponible una entrada de satélite.

Copyright 2010 Sony Corporation