#

# i-Manual tiešsaistē

- Drukāt
- Fonta lielums

- Augšējā lapa >
- „BRAVIA” televizora funkcijas >
- Iebūvēts bezvadu LAN

# Iebūvēts bezvadu LAN

Nodrošina jūsu televizoram viegli un ātri iestatāmu savienojumu ar bezvadu tīklu.

Iebūvētā bezvadu lokālā tīkla ierīce ļauj televizoram izveidot savienojumu ar internetu un mājas tīklu. Izmantojot šo funkciju, jūs viegli varat izveidot savienojumu ar bezvadu lokālo tīklu un izbaudīt tīklošanas priekšrocības bezvadu vidē.

####

- Pirms bezvadu lokālā tīkla funkcijas iestatīšanas televizoram ir jāiestata bezvadu lokālā tīkla maršrutētājs.

## Savienojuma izveidošana ar bezvadu lokālo tīklu

Izmantojot funkciju Iebūvēts bezvadu LAN, jūs varat izveidot televizora savienojumu ar bezvadu lokālo tīklu. Iestatīšanas procedūra ir atšķirīga atkarībā no bezvadu lokālā tīkla tipa un bezvadu lokālā tīkla maršrutētāja tipa.

Pirms bezvadu lokālā tīkla iestatīšanas pārbaudiet bezvadu lokālā tīkla vidi, izmantojot šo grafiku.

Drošs bezvadu lokālais tīkls?
Vai tiek izmantots bezvadu lokālā tīkla maršrutētājs, saderīgs ar Wi-Fi aizsargāto iestatīšanu (WPS)?
JĀ
NĒ
(3)
(2)
(1)

(1) Izpildiet „Tīkla uzstādīšana” un „Drošs tīkls ar Wi-Fi aizsargātu iestatīšanu (WPS)” konfigurēšanas norādījumus.

(2) Izpildiet „Tīkla uzstādīšana” un „Drošs tīkls bez Wi-Fi aizsargātas iestatīšanas (WPS)” konfigurēšanas norādījumus.

(3) Izpildiet „Tīkla uzstādīšana” un „Nedrošs tīkls ar jebkura tipa bezvadu lokālā tīkla maršrutētāju” konfigurēšanas norādījumus.

## Tīkla uzstādīšana

„Tīkla uzstādīšana” palīdz konfigurēt tīkla iestatījumus ar iestatījumu vedni. Vadieties pēc ekrānā redzamajiem norādījumiem.

Nospiediet HOME un pēc tam izvēlieties > Tīkls > Tīkla uzstādīšana.

Sākuma ekrāns ļauj jums izvēlēties jūsu tīkla videi atbilstošu iestatīšanas procedūru.

„Skatīt tīkla statusu”: Izvēlieties, lai apstiprinātu tīkla statusu.

„Vadu savienojuma uzstādīšana”: Izmantojiet, lai izveidotu savienojumu ar vadu tīklu.

„Bezvadu uzstādīšana”: Izmantojiet, lai izveidotu savienojumu ar bezvadu tīklu.

## Drošs tīkls ar Wi-Fi aizsargātu iestatīšanu (WPS)

WPS standarts padara bezvadu mājas tīkla drošību tik vienkārši īstenojamu, kā WPS pogas nospiešana uz bezvadu lokālā tīkla maršrutētāja. Pirms bezvadu lokālā tīkla iestatīšanas pārbaudiet, kurā vietā uz maršrutētāja atrodas WPS poga un kā to izmantot.

1. Sākuma ekrānā „Tīkla uzstādīšana” izvēlieties „Bezvadu uzstādīšana”.

2. Izvēlieties „WPS (spiedpoga)” spiedpogas metodei vai „WPS (PIN)” PIN metodei.

3. Vadieties pēc iestatīšanas ekrānā redzamajiem norādījumiem.

####

- Lai izveidotu savienojumu ar bezvadu lokālo tīklu ar WPS, jūsu bezvadu lokālā tīkla maršrutētājam ir jāatbalsta WPS standarts.

## Drošs tīkls bez Wi-Fi aizsargātas iestatīšanas (WPS)

Lai iestatītu bezvadu lokālo tīklu, būs nepieciešams SSID (bezvadu tīkla nosaukums) un drošības atslēga (WEP vai WPA atslēga). Ja šīs vērtības nav zināmas, skatiet maršrutētāja lietotāja rokasgrāmatu.

1. Sākuma ekrānā „Tīkla uzstādīšana” izvēlieties „Bezvadu uzstādīšana”.

2. Izvēlieties „Skenēt” un pēc tam atlasiet tīklu no skenēto bezvadu tīklu saraksta.

3. Vadieties pēc iestatīšanas ekrānā redzamajiem norādījumiem.

## Nedrošs tīkls ar jebkāda tipa bezvadu lokālā tīkla maršrutētāju

Lai iestatītu bezvadu lokālo tīklu, būs nepieciešams SSID (bezvadu tīkla nosaukums). Drošības atslēga (WEP vai WPA atslēga) nebūs nepieciešama, jo šīs procedūras ietvaros nav jāizvēlas drošības metode.

1. Sākuma ekrānā „Tīkla uzstādīšana” izvēlieties „Bezvadu uzstādīšana”.

2. Izvēlieties „Skenēt” un pēc tam atlasiet tīklu no skenēto bezvadu tīklu saraksta.

3. Vadieties pēc iestatīšanas ekrānā redzamajiem norādījumiem.

Copyright 2010 Sony Corporation