#

# i-Manual tiešsaistē

- Drukāt
- Fonta lielums

- Augšējā lapa >
- Daļu apraksts >
- Aizmugure

# Aizmugure

- LAN
- HDMI IN 1/4
- / AV 1
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

1. LAN

   Izveido savienojumu ar esošu tīklu, izmantojot Ethernet kabeli.

2. HDMI IN 1/4

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) nodrošina nekompresētu, pilnībā digitālu audio/video interfeisu starp šo televizoru un jebkuru ar HDMI aprīkotu audio/video aprīkojumu. Turklāt, kad pievienosit ar „HDMI vadība” saderīgu aprīkojumu, tiks atbalstīta komunikācija ar pievienoto aprīkojumu.

   ####

   - Izmantojiet tikai oriģinālus HDMI kabeļus, uz kuriem ir redzams HDMI logotips.
   - Ja tiek pievienota ar Audio Return Channel (ARC) tehnoloģiju saderīga digitālā audio sistēma, izmantojiet HDMI IN 1. Pretējā gadījumā ir nepieciešams papildu savienojums ar DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Ja aprīkojumam ir DVI ligzda, pievienojiet to pie HDMI IN 2 televizora sānos caur DVI - HDMI adaptera interfeisu (neietilpst komplektā) un pievienojiet aprīkojuma audio izejas ligzdas PC/HDMI 2 AUDIO IN, kas atrodas PC IN.
3. / AV 1

   Savienojuma izveide ar SCART kabeli. Kad ir pievienots analogs dekodētājs, TV uztvērējs izvada kodētus signālus uz dekoderi, un dekoderis pirms to izvadīšanas tos dekodē.

4. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Televizora skaņu var klausīties ar pievienoto mājas kinozāles sistēmu ar digitālo ievadi.

5. RF ievade, kas savienota ar kabeli vai antenu (gaisa).

   ####

   - Ar satelīttelevīziju saderīgiem modeļiem ir pieejama arī satelīttelevīzijas ievade.

Copyright 2010 Sony Corporation