#

# i-Manual tiešsaistē

- Drukāt
- Fonta lielums

- Augšējā lapa >
- Izvēlnes Sākums izmantošana >
- Tīkls >
- Tīkla uzstādīšana (Izpildiet darbības Vadu savienojuma uzstādīšana > Pielāgots.)

# Tīkla uzstādīšana (Izpildiet darbības Vadu savienojuma uzstādīšana > Pielāgots.)

IP adreses iestatījums
  Lai manuāli iestatītu IP adresi, izvēlieties „Manuālā”, vai izvēlieties „Automātiski”, lai to iestatītu automātiski.
IP adrese/Apakštīkla maska/Noklusējuma vārteja/Primārais DNS/Sekundārais DNS
  Konfigurējiet katru opciju, kad sadaļā „IP adreses iestatījums” ir izvēlēts „Manuālā”.
MAC adrese
  Parāda MAC adresi, kas ir fiksēts, globāli unikāls tīkla ierīces identifikators.
Starpniekserveris
  Ja izmantojat starpniekserveri, konfigurējiet tā nosaukumu un porta numuru.
Tīkls (SSID)
  Izvēlieties mērķa maršrutētāja SSID (tīkla nosaukumu).
Drošība
  Izvēlieties atbilstošu drošības atslēgu.

Copyright 2010 Sony Corporation