#

# i-Manual online

- Skriv ut
- Skriftstørrelse

- Toppen av siden >
- Delebeskrivelse >
- Bakside

# Bakside

- LAN
- HDMI IN 1/4
- / AV 1
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

1. LAN

   Kobler til et eksisterende nettverk ved bruk av en Ethernet-kabel.

2. HDMI IN 1/4

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) gir et ukomprimert heldigitalt audio/video-grensesnitt mellom TV-apparatet og ethvert HDMI-utstyrt audio-/videoutstyr. I tillegg, når du kobler til utstyret som er kompatibelt med "Kontroll for HDMI", støttes kommunikasjon med det tilkoblede utstyret.

   ####

   - Pass på at du kun bruker en autorisert HDMI-kabel som er merket med HDMI-logoen.
   - Ved tilkobling av et digitalt lydanlegg som er kompatibelt med Audio Return Channel (ARC)-teknologi, bruk HDMI IN 1. Hvis ikke er en ekstra tilkobling med DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) nødvendig.
   - Hvis utstyret har en DVI-kontakt, koble den til HDMI IN 2 på siden av TV-apparatet gjennom et DVI-HDMI-adaptergrensesnitt (medfølger ikke), og koble utstyrets lydutgangskontakter til PC/HDMI 2 AUDIO IN som befinner seg i PC IN.
3. / AV 1

   Koble til med en SCART-kabel. Når du kobler til en analog dekoder, sender TV-tuneren kodete signaler til dekoderen, og dekoderen oversetter signalene før de brukes.

4. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Du kan lytte TV-lyden på det tilkoblede hjemmekinosystemet med digital inngang.

5. RF-inngang som tilkobler kabelen eller antennen (luft).

   ####

   - For satellittkompatible modeller er også en satellittinngang tilgjengelig.

Copyright 2010 Sony Corporation