#

# i-Manual online

- Tipărire
- Dimensiune font

- La începutul paginii >
- Descrierea pieselor >
- Înapoi

# Înapoi

- LAN
- HDMI IN 1/4
- / AV 1
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

1. LAN

   Conectează la o reţea existentă, folosind un cablu Ethernet.

2. HDMI IN 1/4

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) oferă o interfaţă audio/video necomprimată, digitală în totalitate, între acest TV şi orice echipament audio/video dotat cu HDMI. În plus, când conectaţi echipamentul care este compatibil cu „Control pentru HDMI”, este suportată comunicarea cu echipamentul conectat.

   ####

   - Asiguraţi-vă că folosiţi doar un cablu HDMI autorizat, care să aibă logoul HDMI.
   - Dacă se conectează un sistem audio digital care este compatibil cu tehnologia Audio Return Channel (ARC), folosiţi HDMI IN 1. Dacă nu, este necesară o conexiune suplimentară cu DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Dacă echipamentul are un jac DVI, conectaţi-l la portul HDMI IN 2 pe partea din lateral a televizorului, printr-o interfaţă adaptor DVI - HDMI (nu este furnizată) şi conectaţi jacurile pentru ieşirea audio a echipamentului la PC/HDMI 2 AUDIO IN, care se află în PC IN.
3. / AV 1

   Conectaţi cu un cablu SCART. Când conectaţi un decodor analogic, blocul de acord TV emite semnale amestecate la decodor, iar acesta descifrează semnalele înainte de a le emite.

4. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Puteţi asculta sunetul TV pe sistemul home cinema conectat, cu intrare digitală.

5. Intrarea RF care se conectează la cablul sau la antena dvs.

   ####

   - Pentru modelele compatibile cu semnalele de satelit, este disponibilă şi o intrare destinată acestora.

Copyright 2010 Sony Corporation