#

# Online príručka i-Manual

- Tlačiť
- Veľkosť písma

- Vrchná stránka >
- Popis súčastí >
- Vzadu

# Vzadu

- LAN
- HDMI IN 1/4
- / AV 1
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

1. LAN

   Pripojí sa k existujúcej sieti pomocou ethernetového kábla.

2. HDMI IN 1/4

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ponúka nekomprimované plne digitálne audio/video rozhranie medzi týmto TV prijímačom a akýmkoľvek audio/video zariadením s HDMI. Okrem toho, ak pripojíte zariadenie, ktoré je kompatibilné s funkciou „Ovládanie pre HDMI“, podporovaná je komunikácia s pripojeným zariadením.

   ####

   - Používajte výhradne schválený kábel HDMI s logom HDMI.
   - Pri zapájaní digitálneho audio systému, ktorý je kompatibilný s technológiou Audio Return Channel (ARC), používajte HDMI IN 1. Ak nie je, je potrebné ďalšie zapojenie cez DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Ak zariadenie má konektor DVI, pripojte ho k HDMI IN 2 na strane TV prijímača cez adaptér rozhraní DVI - HDMI (nedodáva sa) a pripojte výstupné audio konektory zariadenia k PC/HDMI 2 AUDIO IN, ktorý sa nachádza na PC IN.
3. / AV 1

   Pripojte pomocou SCART kábla. Keď pripájate analógový dekodér, TV tuner do dekodéra vysiela zakódovaný signál a dekodér ho pred vyslaním dekóduje.

4. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Môžete počúvať zvuk TV prijímača na pripojenom systéme domáceho kina s digitálnym vstupom.

5. RF vstup, ktorý sa pripája ku káblovému rozvodu alebo anténe.

   ####

   - Pre modely kompatibilné so satelitom je k dispozícii aj satelitný vstup.

Copyright 2010 Sony Corporation