#

# Spletni i-Manual

- Natisni
- Velikost pisave

- Vrh strani >
- Opis delov >
- Zadaj

# Zadaj

- LAN
- HDMI IN 1/4
- / AV 1
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

1. LAN

   Poveže se na obstoječe omrežje z uporabo Ethernet kabla.

2. HDMI IN 1/4

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) zagotavlja neskrčen vse-digitalni avdio/video vmesnik med TV-jem in katero koli avdio/video opremo opremljeno s HDMI. Dodatno, ko povežete opremo, ki je združljiva z »Nadzor za HDMI«, je podprta komunikacija s povezano opremo.

   ####

   - Prepričajte se, da uporabljate samo originalni HDMI kabel s HDMI logotipom.
   - Če povezujete avdio sistem, ki je skladen z tehnologijama Audio Return Channel (ARC), uporabite HDMI IN 1. Če ne, je potrebna dodatna povezava z DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Če ima oprema DVI priključek, jo povežite s HDMI IN 2 na strani TV-ja preko DVI - HDMI vmesnika (ni priložen), in priključite avdio izhodne priključke opreme na PC/HDMI 2 AUDIO IN, ki se nahaja v PC IN.
3. / AV 1

   Povežite s SCART kablom. Ko povežete analogni dekoder, TV uglaševalec odda neurejene signale dekoderju, ta pa jih uredi preden jih razpošlje.

4. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   TV zvok na povezanem hišnem kinu lahko poslušate z digitalnim vhodom.

5. RF vhod, ki je povezan na vaš kabel ali anteno (zračno).

   ####

   - Za modele združljive s satelitom, je na voljo tudi satelitski vhod.

Copyright 2010 Sony Corporation