#

# i-Manual onlain

- Prindi
- Fondi suurus

- Esileht >
- Tõrkeotsing >
- Pilt

# Pilt

- Ühendatud seadmete teavet pole.
- Ilmuvad varjud või topeltkujutised.
- Ekraanile ilmub ainult müra.
- Telekanali vaatamisel esineb pildi- või helimüra.
- Ekraanile ilmuvad väikesed mustad punktid ja/või heledad punktid.
- Pildid on moonutatud.
- Pildivärve pole.
- Pildivärvid puuduvad seadmetest, mis on ühendatud COMPONENT IN pistikutesse.

Ühendatud seadmete teavet pole.
  - Vajutage sisendite loendi kuvamiseks, seejärel valige soovitud sisend.
  - Kontrollige ühendust seadme ja teleri vahel.
Ilmuvad varjud või topeltkujutised.
  - Kontrollige (õhu-)antenni/kaabli ühendust.
  - Kontrollige (õhu-)antenni ühendust ja suunda.
Ekraanile ilmub ainult müra.
  - Kontrollige, kas (õhu-)antenn on katki või paindunud.
  - Kontrollige, kas (õhu-)antenn on jõudnud oma tööaja lõpule (kolm kuni viis aastat tavakasutuse puhul, üks kuni kaks aastat mereäärses asukohas).
Telekanali vaatamisel esineb pildi- või helimüra.
  - Reguleerige funktsiooni „Peenhäälestus” (automaatne peenhäälestus) parema pildivastuvõtu saamiseks.
Ekraanile ilmuvad väikesed mustad punktid ja/või heledad punktid.
  - Ekraan koosneb pikslitest. Väikesed mustad punktid ja/või heledad punktid (pikslid) ekraanil ei näita väärtalitlust.
Pildid on moonutatud.
  - Valige suvandis „Motionflow” „Standardne” või „Väljas”.
  - Muutke praegust suvandi „Filmirežiim” seadistust või muid seadeid.
Pildivärve pole.
  - Valige „Lähtesta” suvandis „Pilt”.
Pildivärvid puuduvad seadmetest, mis on ühendatud COMPONENT IN pistikutesse.
  - Kontrollige COMPONENT IN pistikute ühendust ja kontrollige, kas pistikud on korralikult ühendatud.
Ühendatud seadmest ei tule pilti.
  - Lülitage ühendatud seade sisse.
  - Kontrollige kaabliühendust.
  - Vajutage sisendite loendi kuvamiseks, seejärel valige soovitud sisend.
  - Sisestage õigesti mälukaart või muu salvestusseade, näiteks digitaalfotoaparaat.
  - Veenduge, et mälukaart (seadmetes nagu digitaalfotoaparaat) on õigesti vormindatud.
  - Töötamine pole kõigi USB-seadmete puhul tagatud. Samuti võivad toimingud erineda sõltuvalt USB-seadme funktsioonidest või esitatavatest videofailidest.
Te ei saa ühendatud seadet Kodu menüü loendist valida.
  - Kontrollige kaabliühendust.
  - Seadistage serverid Kodu menüüs kuvatavateks.
3D-prillid ei sobi korralikult. (Järgneval joonisel on kujutatud TDG-BR100.)
  - Vaadake järgnevaid juhiseid ja joonist.
  - Seadke mõlemaid lüliteid kummalgi pool mugava sobivuse saamiseks. Lüliti seadmiseks sulgege prillisangad kergelt sissepoole. ()
  - Painutage (reguleerige) prillisangu mugava sobivuse saamiseks. ()
  - Reguleerige ninapatja oma nina jaoks. ()
LED-indikaator 3D-prillidel vilgub. (Järgneval joonisel on kujutatud TDG-BR100.)
  - Vaadake järgnevaid seletusi ja joonist.
  - Vilgub iga 3 sekundi järel: näitab, et prillid on sisse lülitatud.
  - Vilgub 3 korda: näitab, et prillid on välja lülitatud. Prillid lülituvad välja, kui hoiate toitenuppu 2 sekundit all või kui 3D-sünkrosaatja signaali ei tuvastata enam kui 5 minuti vältel.
  - Vilgub 3 korda iga 3 sekundi järel: näitab, et patareitoide on peaaegu otsa saamas. Vahetage patarei.
  - LED-indikaator
Teil ei õnnestu 3D-prille sisse lülitada. (Järgnevatel joonistel on kujutatud TDG-BR100.)
  - Vahetage patarei vastavalt järgnevatele juhistele ja joonistele.
  - 1: Avage patareikaas münti vms kasutades.
  - 2: Lükake patareiserva ja eemaldage see nurga all.
  - 3: Sisestage patarei (CR2032), nii et selle positiivne (+) pool jääb ülespoole.
  - 4: Sulgege patareikaas münti vms kasutades.
  - 5: Veenduge, et kaas on suletud.
  - Patarei (CR2032)
    Münt vms.

  ####

  - Patareikaane avamisel või sulgemisel sisestage münt vms pilusse kindlalt, et vältida libisemist.
3D-pilte ei kuvata./3D-efekt on nõrk.
  - Kontrollige ühendust 3D-sünkrosaatja ja 3D SYNC OUT vahel (kui 3D-sünkrosaatja on funktsiooni kasutamiseks nõutav). Vaadake järgnevaid juhiseid ja joonist.
  - - Enne 3D-sünkrosaatja ühendamist lülitage teler kindlasti välja.
  - - Veenduge, et ekraanil kuvatakse „3D menüü”, vajutades pärast ühenduse loomist kaugjuhtimispuldil nuppu OPTIONS.
  - Teler
    3D-sünkrosaatja
    3D SYNC OUT

  ####

  3D-sünkrosaatja on sõltuvalt teleri mudelist sisse ehitatud.

  - Vajutage kaugjuhtimispuldil 3D-nuppu.
  - Vahetage 3D-prillide patarei.
  - Veenduge, et 3D-prillid on sisse lülitatud.
  - Määrake 3D-sünkrosaatjale (valikuline) sobiv nurk, kasutades nurga reguleerimise ketast, või reguleerige selle paigalduskohta.
  - Veenduge, et 3D-sünkrosaatja ja 3D-prillide vahel pole takistusi.
  - Kui ilmub „3D menüü” seadete ekraan, aga 3D-pilte ei kuvata, lülitage 3D-sisu esitav seade välja ja lülitage see uuesti sisse.
  - 3D-sünkrosaatja võib mitte töötada, kui see on otse päikesevalguse all.
  - Inimesed võivad 3D-efekti tajuda erinevalt.
  - 3D-efekt võib olla nõrgem, kui ümbritsev temperatuur on madal.
  - 3D-efekt võib vähem mõjule pääseda ja kuvavärv vahetub, kui lamate maas või toetate oma pead.
3D-piltide vaatamisel ilmuvad ekraani mõlemal poolel mustad ribad.
  - Mustad ribad ilmuvad ekraani mõlemal poolel 3D-signaalide töötlemiseks simuleeritud 3D-kuvarežiimi puhul või 3D-piltide sügavuse reguleerimisel suvandis „3D sügavuse reg.”.
3D-kuva lülitub automaatselt sisse, kui tuvastatakse 3D-signaal.
  - Valige suvandis „Automaatne 3D” väärtus „Väljas”, et 3D-kuvarežiimi käsitsi sisse või välja lülitada. Vajutage nuppu HOME, seejärel valige > Ekraan > 3D-seaded.
3D-signaali tuvastamisel ilmub automaatselt teade „Tuvastati 3D-signaal.”.
  - Valige suvandile „3D-signaali teade” väärtus „Väljas”. Vajutage nuppu HOME, seejärel vajutage > Ekraan > 3D-seaded.

Copyright 2010 Sony Corporation