#

# Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο i-Manual

- Εκτύπωση
- Μέγεθος γραμματοσειράς

- Επάνω τμήμα σελίδας >
- Περιγραφή εξαρτημάτων >
- Πίσω

# Πίσω

- LAN
- / PC IN
- HDMI IN 1/4
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- (VAR/FIX)
- / COMPONENT IN
- / AV 1/2
- 3D SYNC

1. LAN

   Πραγματοποιεί σύνδεση σε ένα υπάρχον δίκτυο χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet.

2. / PC IN

   Συνδέστε με ένα καλώδιο υπολογιστή με φερρίτη και ένα καλώδιο ήχου.

   ####

   - Συνιστάται η χρήση ενός καλωδίου υπολογιστή με φερρίτη, όπως του "Ακροδέκτη, D-Sub 15" (αρ. αναφ. 1-793-504-11, διατίθεται στο κέντρο εξυπηρέτησης της Sony) ή κάποιο αντίστοιχο καλώδιο.
3. HDMI IN 1/4

   Το HDMI (High-Definition Multimedia Interface) παρέχει μια μη συμπιεσμένη πλήρως ψηφιακή διασύνδεση εικόνας/ήχου μεταξύ της τηλεόρασης και οποιουδήποτε εξοπλισμού εικόνας/ήχου με HDMI. Επιπλέον, όταν συνδέετε εξοπλισμό που είναι συμβατός με το "Ρυθμιστικό για HDMI", υποστηρίζεται η επικοινωνία με το συνδεδεμένο εξοπλισμό.

   ####

   - Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένο καλώδιο HDMI που φέρει το λογότυπο HDMI.
   - Εάν συνδέετε ένα ψηφιακό ηχοσύστημα συμβατό με την τεχνολογία Audio Return Channel (ARC), χρησιμοποιήστε το HDMI IN 1. Εάν όχι, απαιτείται μια πρόσθετη σύνδεση με το DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Αν ο εξοπλισμός διαθέτει υποδοχή DVI, συνδέστε τον στο HDMI IN 4 μέσω ενός μετατροπέα διασύνδεσης DVI - HDMI (δεν παρέχεται) και συνδέστε τις υποδοχές εξόδου ήχου του εξοπλισμού στο PC/HDMI 4 AUDIO IN που βρίσκεται στο PC IN.
4. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο της τηλεόρασης στο συνδεδεμένο σύστημα Οικιακού Κινηματογράφου πραγματοποιώντας ψηφιακή έξοδο.

5. (VAR/FIX)

   Συνδέστε με ένα καλώδιο ήχου. Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο από την τηλεόραση στο συνδεδεμένο ηχοσύστημα Hi-Fi που διαθέτετε.

6. / COMPONENT IN

   Συνδέστε με ένα καλώδιο βίντεο συνιστώσας για σήματα βίντεο. Απαιτείται, επίσης, σύνδεση ήχου για ηχητικά σήματα.

7. / AV 1/2

   Συνδέστε με ένα καλώδιο SCART. Όταν συνδέετε έναν αποκωδικοποιητή αναλογικών σημάτων, ο συντονιστής της τηλεόρασης εξάγει κωδικοποιημένα σήματα προς τον αποκωδικοποιητή και ο αποκωδικοποιητής αποκωδικοποιεί τα σήματα πριν από την έξοδό τους.

8. 3D SYNC

   Συνδέστε στο Συγχρονισμό μετάδοσης 3D που πωλείται ξεχωριστά.

9. Είσοδος RF που συνδέεται στο καλώδιο ή την κεραία σας.

   ####

   - Για μοντέλα συμβατά με δορυφορικά προγράμματα, είναι επίσης διαθέσιμη μια δορυφορική είσοδος.

Copyright 2010 Sony Corporation