#

# i-Manual en ligne

- Imprimer
- Taille de police

- Page d'accueil >
- Divertissement avec l’appareil raccordé >
- Appareil HDMI

# Appareil HDMI

Raccordez un appareil HDMI, tel qu’un lecteur BD ou un amplificateur AV à votre téléviseur. Vous pouvez utiliser l’appareil à l’aide de la télécommande du téléviseur.

## Appareil HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

Câble HDMI (non fourni)
Magnétoscope/lecteur DVD
Téléviseur

## Affichage d’images provenant d’un Appareil HDMI raccordé

HDMI est une interface audio/vidéo numérique intégrale et non compressée entre le téléviseur et un appareil A/V compatible HDMI. En outre, si vous raccordez l’appareil compatible « Commande pour HDMI », vous pouvez le commander simplement à l’aide de la télécommande du téléviseur.

1. Mettez sous tension l’appareil raccordé.

2. Appuyez sur et sélectionnez la source d’entrée de votre choix.

####

- Veillez à utiliser un câble HDMI agréé, doté du logo HDMI.
- Si l’appareil est doté de prises DVI, raccordez-le au port HDMI (avec AUDIO IN) via un adaptateur DVI - HDMI (non fourni), puis raccordez les prises de sortie audio de l’appareil à la prise AUDIO IN du port HDMI (avec AUDIO IN).

## Utilisation de « BRAVIA » Sync avec Commande pour HDMI

Grâce à la fonction « Commande pour HDMI », « BRAVIA » Sync permet de communiquer avec un appareil compatible « BRAVIA » Sync via la caractéristique de contrôle inter-éléments HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Appliquez les réglages et les conseils suivants pour harmoniser le contrôle de l’appareil raccordé.

Appuyez sur HOME, puis sélectionnez > Entrées externes > Réglage HDMI > Commande pour HDMI > Oui.

####

- La fonction « Commande pour HDMI » (« BRAVIA » Sync) est uniquement disponible avec les appareils Sony raccordés sur lesquels est apposé le logo « BRAVIA » Sync ou avec ceux qui prennent en charge la fonction « Commande pour HDMI ».
- La fonction « Commande pour HDMI » doit être configurée à la fois au niveau du téléviseur et au niveau de l’appareil raccordé. Pour plus d’informations sur les réglages à effectuer au niveau de l’appareil raccordé, consultez le mode d’emploi qui l’accompagne.
- Si l’appareil Sony spécifique qui est compatible avec la fonction « Commande pour HDMI » (« BRAVIA » Sync) est raccordé, cette option est automatiquement activée sur celui-ci.

## Commande d’un appareil compatible « BRAVIA » Sync

L’appareil compatible « BRAVIA » Sync est répertorié en tant que nouvelle source d’entrée sous (Entrées externes) dans le menu Accueil. Pour utiliser l’appareil à l’aide de la télécommande, appuyez sur SYNC MENU et sélectionnez l’appareil souhaité dans « Sélection Périph. HDMI ».

## Lecteur BD/DVD

- Met automatiquement sous tension l’appareil compatible « BRAVIA » Sync et bascule l’entrée vers ce dernier lorsque vous le sélectionnez dans le menu Accueil ou dans le Sync Menu.
- Met automatiquement le téléviseur sous tension de façon synchronisée et bascule automatiquement l’entrée vers l’appareil raccordé lorsqu’il commence à lire.
- Met automatiquement hors tension l’appareil raccordé lorsque vous mettez le téléviseur en mode veille.

## Amplificateur AV

- Met automatiquement sous tension l’amplificateur AV raccordé et bascule la sortie audio du haut-parleur du téléviseur vers le système audio lorsque vous mettez le téléviseur sous tension. Cette fonction n’est disponible que si vous avez déjà utilisé l’amplificateur AV pour reproduire le son du téléviseur.
- Bascule automatiquement la sortie audio vers l’amplificateur AV en mettant ce dernier sous tension lorsque le téléviseur est allumé.
- Met automatiquement hors tension l’amplificateur AV raccordé lorsque vous mettez le téléviseur en mode veille.
- Règle le volume ( +/–) et coupe le son () de l’amplificateur AV raccordé à l’aide de la télécommande du téléviseur.

####

- Lors du raccordement à un système audio numérique compatible avec la technologie Audio Return Channel (ARC), effectuez le raccordement à la prise HDMI IN 1 avec un câble HDMI. Si vous raccordez un système non compatible avec « Commande pour HDMI » ou Audio Return Channel, une connexion audio supplémentaire via la prise DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) est nécessaire.

## Caméra vidéo

- Met le téléviseur sous tension de façon synchronisée et bascule automatiquement l’entrée vers la caméra vidéo raccordée lorsque vous la mettez sous tension.
- Met automatiquement hors tension la caméra vidéo raccordée lorsque vous mettez le téléviseur en mode veille.

Copyright 2010 Sony Corporation