#

# Интерактивное руководство i-Manual

- Печать
- Размер шрифта

- Начальная страница >
- Использование меню “Дом” >
- Дисплей >
- Управление экраном (для входа ПК)

# Управление экраном (для входа ПК)

Автоподстройка
  Автоматическая регулировка положения и фазы изображения, выводимого в режиме ПК.

  ####

  - Функция “Автоподстройка” может не работать должным образом с некоторыми типами входных сигналов. В таких случаях выполните ручную регулировку параметров “Фаза”, “Шаг”, “Сдвиг по горизонтали” и “Сдвиг по вертикали”.
Сброс
  Восстановление заводских значений настроек формата изображения, поступающего с ПК.
Фаза
  Регулировка фазы изображения в случае мигания экрана.
Шаг
  Регулировка шага в случае, когда на изображении присутствуют нежелательные вертикальные полосы.
Сдвиг по горизонтали
  Регулировка положения изображения по горизонтали.
Сдвиг по вертикали
  Регулировка положения изображения по вертикали.
Формат экрана
  Выберите значение “Нормальный” для воспроизведения изображения в исходном формате, значение “Полный 1” для увеличения размера изображения при сохранении исходных пропорций или значение “Полный 2” для увеличения размера изображения с заполнением всей области экрана.

Copyright 2010 Sony Corporation