#

# Интерактивное руководство i-Manual

- Печать
- Размер шрифта

- Начальная страница >
- Поиск и устранение неисправностей >
- Сетевое подключение

# Сетевое подключение

- Сбой подключения.
- Сервер не найден, список не получен и произошел сбой воспроизведения.
- Изменения на сервере выполнены неправильно.
- Файлы фотографий, музыкальные файлы и видеофайлы не отображаются.
- Не удается найти телевизор с устройства, совместимого с функцией renderer.
- Сбой соединения беспроводной сети или плохие условия радиоприема.

Сбой подключения.
  - Проверьте подключения
  - - Убедитесь, что в качестве кабеля для локальной сети используется прямой кабель.
  - - Проверьте, надежно ли вставлен кабель в разъем.
  - - Проверьте соединение между телевизором и маршрутизатором.
  - Проверьте настройки
  - - Измените IP адрес для DNS-сервера.
  - - Обратитесь к своему Интернет-провайдеру.
  - - Укажите IP адрес маршрутизатора, если вы не знаете адрес DNS-сервера своего Интернет-провайдера.
Сервер не найден, список не получен и произошел сбой воспроизведения.
  - После изменения настроек сервера отключите телевизор, затем включите его с помощью кнопки на телевизоре.
  - Запустите “Диагностика сервера”.
  - При использовании ПК в качестве сервера
  - - Убедитесь, что ПК включен. Не выключайте ПК во время доступа к нему.
  - - Если на ПК установлено программное обеспечение для защиты данных, разрешите подключения от внешних устройств. Более подробную информацию см. в инструкции, прилагаемой к программному обеспечению для защиты данных.
  - - В случае неустойчивой работы сервера остановите серверное приложение и и запустите его снова. Если неустойчивость сохраняется, перезапустите ПК.
  - - Уменьшите количество приложений, запущенных на ПК. Возможно, сервер перегружен.
  - - Уменьшите количество содержимого. Возможно, сервер перегружен.
Изменения на сервере выполнены неправильно.
  - Иногда изменения не отображаются на экране телевизора даже после после добавления и/или удаления содержимого сервера. Вернитесь на один уровень назад и попытайтесь снова открыть сервер или папку.
Файлы фотографий, музыкальные файлы и видеофайлы не отображаются.
  - Предварительная проверка
  - - Убедитесь в том, что подключенное устройство совместимо с DLNA.
  - - Работа всех серверов не гарантируется. Кроме этого, работа отличается в зависимости от функций сервера и его содержимого.
  - - Включите подключенное устройство.
  - Проверьте подключения, убедившись, что кабель для локальной сети или кабель питания переменного тока от сервера подключены правильно.
  - Проверьте настройки
  - - Убедитесь в том, что подключенное устройство зарегистрировано, как описано в разделе “Настройки отображения серверов”.
  - - Проверьте правильность настройки сервера.
  - - Убедитесь в том, что выбранное устройство подключено к сети и к нему возможен доступ.
  - - Нажмите кнопку HOME, затем выберите > Сеть > Диагностика сервера. Если для параметра Сеть > Настройка сети > Просмотр состояния сети > IP адрес установлено значение “Авто”, при отсутствии DHCP сервера для распознавания устройства может потребоваться определенное время.
  - - При воспроизведении содержимого на компьютере проверьте настройки брандмауэра.
Не удается найти телевизор с устройства, совместимого с функцией renderer.
  - Проверьте подключения, убедившись, что кабель для локальной сети или кабель питания переменного тока от устройства подключены правильно.
  - Проверьте подключения или настройки беспроводной сети.
  - Проверьте настройки (нажмите кнопку HOME, затем выберите > Сеть > Renderer).
  - - Убедитесь, что активирована “Функция Renderer”.
  - - Убедитесь в том, что подключенное устройство зарегистрировано, как описано в разделе “Контроль доступа к Renderer”.
Сбой соединения беспроводной сети или плохие условия радиоприема.
  - Проверьте место установки телевизора и маршрутизатора беспроводной сети. Состояние сигнала могут ухудшать следующие факторы.
  - - Рядом расположены другие беспроводные устройства, микроволновые печи, флуоресцентные лампы и т.д.
  - - Между маршрутизатором беспроводной сети и телевизором есть препятствия в виде стен, или маршрутизатор и телевизор находятся на разных этажах.
  - При использовании адаптера беспроводной сети USB установите его таким образом, чтобы избежать помех сигнала, а также используйте кабельный удлинитель с базовым блоком (дополнительная принадлежность).

Copyright 2010 Sony Corporation