#

# Интерактивное руководство i-Manual

- Печать
- Размер шрифта

- Начальная страница >
- Функции подключенного устройства >
- Установки

# Установки

Подключение кабеля для локальной сети или подключение телевизора к беспроводной локальной сети для использования функций Интернета “BRAVIA”.

Модем с функциями маршрутизатора
Интернет
ТВ

## Подключение к Интернету

С помощью сетевых функций можно подключить телевизор к Интернету. Процедура настройки отличается в зависимости от типа сети и маршрутизатора локальной сети.

Перед настройкой подключения к Интернету.

- - Убедитесь, что маршрутизатор локальной сети настроен.
- - Проверьте среду беспроводной сети с помощью следующего рисунка. В случае наличия проводной сетевой среды перейдите непосредственно к шагу (4).

Используется защищенная беспроводная сеть?
Используется маршрутизатор беспроводной сети, совместимый с процедурой Wi-Fi Protected Set-up (WPS)?
ДА
НЕТ
(3)
(2)
(1)

(1) Выполните настройку в соответствии с пунктами “Настройка сети” и “Защищенная сеть с поддержкой процедуры Wi-Fi Protected Set-up (WPS)”.

(2) Выполните настройку в соответствии с пунктами “Настройка сети” и “Защищенная сеть без поддержки процедуры Wi-Fi Protected Set-up (WPS)”.

(3) Выполните настройку в соответствии с пунктами “Настройка сети” и “Незащищенная сеть с любым типом маршрутизатора беспроводной сети”.

(4) См. пункт “Настройка сети” и следуйте указаниям, появляющимся на экране.

## Настройка сети

“Настройка сети” поможет настроить параметры сети с помощью мастера настройки. Следуйте указаниям, появляющимся на экране.

Нажмите кнопку HOME, затем выберите > Сеть > Настройка сети.

Стартовый экран позволяет выбрать процедуру настройки в соответствии с сетевой средой.

“Просмотр состояния сети”: подтверждение состояния сети.

“Проводная настройка”: подключение к проводной сети.

“Беспроводная настройка”: подключение к беспроводной сети.

## Защищенная сеть с поддержкой процедуры Wi-Fi Protected Set-up (WPS)

Стандарт WPS позволяет свести защиту беспроводной домашней сети к нажатию кнопки WPS на маршрутизаторе беспроводной сети. Перед настройкой беспроводной сети проверьте положение кнопки WPS на маршрутизаторе и ознакомьтесь с ее использованием.

1. На стартовом экране “Настройка сети” выберите пункт “Беспроводная настройка”.

2. Способ нажатия кнопки выбирается с помощью “WPS (кнопка)”, а способ ввода PIN-кода - с помощью “WPS (PIN)”.

3. Следуйте указаниям, появляющимся на экране настройки.

####

- Чтобы подключить беспроводную сеть с помощью WPS, необходимо, чтобы маршрутизатор беспроводной сети поддерживал стандарт WPS.

## Защищенная сеть без поддержки процедуры Wi-Fi Protected Set-up (WPS)

Для настройки беспроводной сети потребуется SSID (имя беспроводной сети) и ключ безопасности (WEP или WPA). Если они неизвестны, обратитесь к руководству по эксплуатации маршрутизатора.

1. На стартовом экране “Настройка сети” выберите пункт “Беспроводная настройка”.

2. Выберите “Сканировать”, а затем выберите сеть из списка найденных беспроводных сетей.

3. Следуйте указаниям, появляющимся на экране настройки.

## Незащищенная сеть с любым типом маршрутизатора беспроводной сети

Для настройки беспроводной сети потребуется SSID (имя беспроводной сети). Ключ безопасности (WEP или WPA) не потребуется, поскольку в данной процедуре не нужно выбирать метод обеспечения безопасности.

1. На стартовом экране “Настройка сети” выберите пункт “Беспроводная настройка”.

2. Выберите “Сканировать”, а затем выберите сеть из списка найденных беспроводных сетей.

3. Следуйте указаниям, появляющимся на экране настройки.

## Проверка сетевых соединений

При необходимости введите соответствующие буквенно-цифровые значения для маршрутизатора. Нуждающиеся в настройке параметры (напр., IP адрес, Маска подсети, DHCP) могут отличаться в зависимости от Интернет-провайдера или маршрутизатора. Более подробную информацию см. в инструкции, предоставленной Интернет-провайдером или прилагаемой к маршрутизатору.

1. Выберите значение “Авто”, чтобы автоматически настроить IP адрес и прокси-сервер, или значение “Вручную”, чтобы произвести настройку данных параметров вручную.

2. Следуйте указаниям, появляющимся на экране настройки.

Copyright 2010 Sony Corporation