#

# Интерактивное руководство i-Manual

- Печать
- Размер шрифта

- Начальная страница >
- Описание частей >
- Задний

# Задний

- LAN
- / PC IN
- HDMI IN 1/4
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- (VAR/FIX)
- / COMPONENT IN
- / AV 1/2
- 3D SYNC

1. LAN

   Подключение к существующей сети с помощью кабеля Ethernet.

2. / PC IN

   Используется кабель ПК с ферритовыми кольцами и аудиокабель.

   ####

   - Рекомендуется использовать специальный кабель для подключения ПК с ферритовыми кольцами и 15-контактным разъемом D-sub (этот кабель можно приобрести в сервисных центрах Sony, код для заказа 1-793-504-11) или эквивалентный ему.
3. HDMI IN 1/4

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface – мультимедийный интерфейс высокой четкости) обеспечивает передачу несжатых, только цифровых аудио-/видеоданных между данным телевизором и любым аудио-/видеооборудованием, поддерживающим технологию HDMI. Кроме этого, при подключении устройства, совместимого с функцией “Контроль по HDMI”, обеспечивается поддержка связи с подключенным оборудованием.

   ####

   - Используйте только сертифицированный HDMI-кабель с логотипом HDMI.
   - При подключении цифровой аудиосистемы, поддерживающей технологию Audio Return Channel (ARC) используйте вход HDMI IN 1. В противном случае необходимо дополнительное подключение к выходу DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Если устройство оборудовано гнездом DVI, подключите его ко входу HDMI IN 4 с помощью переходного интерфейса DVI - HDMI (приобретается дополнительно), а затем подключите гнезда аудиовыхода ко входу PC/HDMI 4 AUDIO IN, который расположен в месте входа PC IN.
4. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Используя цифровой вход, можно выводить звук телевизора через подсоединенную систему домашнего кинотеатра.

5. (VAR/FIX)

   Подключение аудиокабеля. Звук с телевизора можно прослушивать через аудиосистему класса Hi-Fi.

6. / COMPONENT IN

   Подключение компонентного видеокабеля для передачи видеосигналов. Для передачи аудиосигналов также необходимо наличие аудиоподключения.

7. / AV 1/2

   Подключение с помощью кабеля SCART. При подключении аналогового декодера кодированный сигнал от ТВ-тюнера поступает на декодер, затем декодер выводит сигнал в декодированном виде.

8. 3D SYNC

   Подключение к передатчику 3D-сигнала, который продается отдельно.

9. Вход RF, использующийся для подключения кабеля или антенны AM.

   ####

   - Для моделей, поддерживающих спутниковые каналы, также доступен спутниковый вход.

Copyright 2010 Sony Corporation