#

# Spletni i-Manual

- Natisni
- Velikost pisave

- Vrh strani >
- Opis delov >
- Zadaj

# Zadaj

- LAN
- / PC IN
- HDMI IN 1/4
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- (VAR/FIX)
- / COMPONENT IN
- / AV 1/2
- 3D SYNC

1. LAN

   Poveže se na obstoječe omrežje z uporabo Ethernet kabla.

2. / PC IN

   Poveže se s kablom osebnega računalnika in avdio kablom.

   ####

   - Priporočena je uporaba kabla za osebni računalnik s feriti, kot je »Konektor, D-sub 15« (ref. 1-793-504-11, na voljo v Sony storitvenem centru) ali enakovrednega.
3. HDMI IN 1/4

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) zagotavlja neskrčen vse-digitalni avdio/video vmesnik med TV-jem in katero koli avdio/video opremo opremljeno s HDMI. Dodatno, ko povežete opremo, ki je združljiva z »Nadzor za HDMI«, je podprta komunikacija s podprto opremo.

   ####

   - Prepričajte se, da uporabljate samo originalni HDMI kabel s HDMI logotipom.
   - Če povezujete digitalni avdio sistem, ki je združljiv s tehnologijama Audio Return Channel (ARC), uporabite HDMI IN 1. Če ne, je potrebna dodatna povezava z DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Če ima oprema DVI priključek, jo povežite na HDMI IN 4 preko DVI - HDMI vmesnika (ni priložen) in povežite priključke avdio izhodov opreme (vtičnice) na PC/HDMI 4 AUDIO IN, ki se nahaja v PC IN.
4. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   TV zvok na povezanem hišnem kinu lahko poslušate z digitalnim vhodom.

5. (VAR/FIX)

   Povežite z avdio kablom. TV zvok lahko poslušate na povezani Hi-Fi avdio opremi.

6. / COMPONENT IN

   Povežite s komponentnim video kablom za video signale. Za avdio signale je potrebna tudi avdio povezava.

7. / AV 1/2

   Povežite s SCART kablom. Ko povežete analogni dekoder, TV uglaševalec odda neurejene signale dekoderju, ta pa jih uredi preden jih razpošlje.

8. 3D SYNC

   Povežite na oddajnik 3D Sync, ki se prodaja ločeno.

9. RF vhod, ki je povezan na vaš kabel ali anteno (zračno).

   ####

   - Za modele, združljive s satelitskim signalom, je na voljo satelitski vhod.

Copyright 2010 Sony Corporation