#

# Онлайн i-Manual

- Отпечатване
- Отпечатване

- Начална страница >
- Отстраняване на неизправности >
- Мрежова връзка

# Мрежова връзка

- Неуспешна връзка.
- Не е открит сървър, няма извлечен списък, неуспешно възпроизвеждане.
- Промените в сървъра не са извършени правилно.
- Не се показват фотографии, музика или видео.
- Телевизорът не може да бъде намерен от устройство, съвместимо с интерпретатор.
- Безжичната LAN връзка се разпадна или условията за радиоприемане са лоши.

Неуспешна връзка.
  - Проверете свързването
  - - Като проверите дали използвате правилния LAN кабел.
  - - Като проверите дали кабела е здраво свързан.
  - - Като проверите връзката между телевизора и рутера.
  - Проверете настройките
  - - Като промените IP адрес на DNS сървъра.
  - - Като се свържете с местния си интернет доставчик.
  - - Като определите IP адрес на рутера, ако не знаете DNS на вашия местен интернет доставчик.
Не е открит сървър, няма извлечен списък, неуспешно възпроизвеждане.
  - След като сървъра бъде променен, изключете и включете телевизора, като натиснете на телевизора.
  - Стартирайте “Диагностика на сървърите”.
  - Когато използвате компютър като сървър
  - - Проверете дали компютъра е включен. Не изключвайте компютъра, докато се опитвате да го достъпите.
  - - Ако компютъра има инсталиран софтуер за сигурност, разрешете свързване на външни устройства. За подробности вижте ръководството, доставено с вашия софтуер за сигурност.
  - - Спрете сървърното приложение и рестартирайте, ако сървъра е нестабилен. Ако сървърът остане нестабилен, рестартирайте компютъра.
  - - Намалете броя на приложенията, стартирани на компютъра; сървърът може да е претоварен.
  - - Намалете размера на съдържанието; сървъра може да е претоварен.
Промените в сървъра не са извършени правилно.
  - Понякога промените не се прилагат на екрана на телевизора, дори да е добавено и/или изтрито съдържание на сървъра. Върнете се едно ниво назад и опитайте да отворите папката или сървъра отново.
Не се показват фотографии, музика или видео.
  - Предварителна проверка
  - - Проверете дали свързаното устройство поддържа DLNA.
  - - Не се гарантира работа с всички сървъри. Освен това, работата зависи от функциите на сървъра и въпросното съдържание.
  - - Включете свързаното устройство.
  - Проверете връзката чрез проверка дали LAN кабела или AC електрическия кабел на сървъра са правилно свързани.
  - Проверете настройките
  - - Като проверите дали свързаното оборудване в регистрирано в “Списъка на сървърите”.
  - - Като проверите дали сървъра е правилно конфигуриран.
  - - Като потвърдите, че избраното устройство е свързано с мрежата и може да бъде достъпно.
  - - Натиснете HOME, изберете > Мрежа > Диагностика на сървърите. Ако Мрежа > Настройка на мрежата > Покажи състоянието на мрежата > Настройка на IP адрес са зададени на “Автомат.”, може да отнеме известно време за разпознаване на устройствата, ако няма DHCP сървър.
  - - Когато възпроизвеждате съдържание от вашия компютър, настройте неговата защитна стена.
Телевизорът не може да бъде намерен от устройство, съвместимо с интерпретатор.
  - Проверете връзката чрез проверка дали LAN кабела или AC електрическия кабел на устройството са правилно свързани.
  - Проверете връзката или настройките на безжичната LAN.
  - Проверете настройките (Натиснете HOME, после изберете > Мрежа > Renderer.)
  - - Като потвърдите, че “Функция Renderer” е активиран.
  - - Като потвърдите, че свързаното оборудване в регистрирано в “Renderer - управление на достъпа”.
Безжичната LAN връзка се разпадна или условията за радиоприемане са лоши.
  - Проверете мястото на инсталация на телевизора и безжичния LAN рутер. Състоянието на сигнала може да се влияе от следните причини.
  - - Други безжични устройства, микровълни, флуоресцентни лампи и др., са разположени наблизо.
  - - Има подове или стени между безжичния LAN рутер и телевизора.
  - Когато използвате USB безжичен LAN адаптер, преместете го, за да избегнете смущения на сигнала, като използвате удължителен кабел с базово устройство (допълнителен аксесоар).

Copyright 2010 Sony Corporation