#

# i-Manual en línia

- Imprimeix
- Mida de lletra

- Pàgina superior >
- Solució de problemes >
- Imatge

# Imatge

- No s’ha pogut obtenir informació de l’equip connectat.
- Apareixen imatges fantasma o dobles.
- Només hi ha soroll a la pantalla.
- Hi ha soroll de so o imatge quan es mira un canal de televisió.
- Apareixen petits punts negres o brillants a la pantalla.
- Les imatges estan distorsionades.
- Les imatges no es veuen en color.
- Les imatges dels equips connectats a les entrades COMPONENT IN no es veuen en color.

No s’ha pogut obtenir informació de l’equip connectat.
  - Premeu per mostrar la llista d’entrades i, a continuació, escolliu l’entrada desitjada.
  - Comproveu la connexió entre l’equip i el televisor.
Apareixen imatges fantasma o dobles.
  - Comproveu la connexió de l’antena i del cable.
  - Comproveu la ubicació i la direcció de l’antena.
Només hi ha soroll a la pantalla.
  - Comproveu si l’antena està trencada o doblegada.
  - Comproveu si l’antena ha deixat de funcionar a causa del pas del temps (de tres a cinc anys amb un ús normal, d’un a dos anys si està a prop del mar).
Hi ha soroll de so o imatge quan es mira un canal de televisió.
  - Ajusteu la “AFT” (Sintonització fina automàtica) per rebre millor la imatge.
Apareixen petits punts negres o brillants a la pantalla.
  - La pantalla està composta de píxels. El fet de que apareguin puntets negres o brillants (píxels) no significa que la pantalla sigui defectuosa.
Les imatges estan distorsionades.
  - Seleccioneu “Estàndard” o “No” a “Motionflow”.
  - Canvieu l’ajustament actual de “Mode pel·lícula” a altres ajustaments.
Les imatges no es veuen en color.
  - Seleccioneu “Config. inicial” a “Imatge”.
Les imatges dels equips connectats a les entrades COMPONENT IN no es veuen en color.
  - Reviseu la connexió de les entrades COMPONENT IN i si els connectors estan connectats correctament.
No s’obté cap imatge de l’equip connectat.
  - Engegueu l’equip connectat.
  - Verifiqueu la connexió del cable.
  - Premeu per mostrar la llista d’entrades i, a continuació, escolliu l’entrada desitjada.
  - Inseriu correctament la targeta de memòria o un altre dispositiu d’emmagatzematge com, per exemple, una càmera digital d’imatges fixes.
  - Assegureu-vos que la targeta de memòria (en equips com les càmeres digitals) s’hagi formatat correctament.
  - És possible que no funcioni amb tots els dispositius USB. A més, el funcionament varia segons les característiques del dispositiu USB o dels fitxers de vídeo que s’estiguin reproduint.
No es pot seleccionar l’equip connectat al menú Home.
  - Verifiqueu la connexió del cable.
  - Definiu que els servidors es mostrin al menú Home.
Les Ulleres 3D no s’adapten correctament. (La següent il·lustració mostra el model TDG-BR100.)
  - Consulteu la il·lustració i les instruccions següents.
  - Ajusteu tots dos reguladors que es troben a banda i banda de les ulleres perquè s’adaptin còmodament. Tanqueu les varetes de la muntura lleugerament cap endins per a definir el canvi. ()
  - Doblegueu (ajusteu) les varetes de la muntura per tal que s’adaptin còmodament. ()
  - Ajusteu el coixinet nasal per tal que s’adapti millor al nas. ()
L’indicador LED de les Ulleres 3D parpelleja. (La següent il·lustració mostra el model TDG-BR100.)
  - Consulteu la il·lustració i les explicacions següents.
  - Parpelleja cada 3 segons: indica que les ulleres estan activades.
  - Parpelleja 3 vegades: indica que les ulleres s’han desactivat. Les ulleres es desactiven si manteniu premut el botó d’alimentació durant 2 segons o si no es detecta cap senyal des del Transmissor síncron 3D durant més de 5 minuts.
  - Parpelleja 3 vegades cada 3 segons: indica que la capacitat de la pila s’està esgotant. Canvieu la pila.
  - Indicador LED
Les Ulleres 3D no es poden activar. (Les següents il·lustracions mostren el model TDG-BR100.)
  - Consulteu les següents instruccions i il·lustracions abans de canviar la pila.
  - 1: Obriu la tapa de la pila mitjançant l’ús d’una moneda o similar.
  - 2: Premeu la vora de la pila i gireu-la per extreure-la en angle.
  - 3: Inseriu una pila (CR2032) amb la cara positiva (+) mirant cap amunt.
  - 4: Tanqueu la tapa de la pila mitjançant l’ús d’una moneda o similar.
  - 5: Assegureu-vos que la tapa és tancada.
  - Pila (CR2032)
    Moneda o similar

  ####

  - Quan obriu o tanqueu la tapa de la pila, assegureu-vos d’inserir una moneda o similar a la ranura per fixar-la amb fermesa i evitar que rellisqui.
Les imatges en 3D no es visualitzen./L’efecte 3D és feble.
  - Comproveu la connexió entre el Transmissor síncron 3D i la presa 3D SYNC OUT (si la funció requereix l’ús d’un Transmissor síncron 3D). Consulteu la il·lustració i les instruccions següents.
  - - Assegureu-vos d’apagar el televisor abans de connectar el Transmissor síncron 3D.
  - - Una vegada que la connexió s’hagi completat, premeu OPTIONS al comandament a distància per comprovar que el “Menú 3D” es visualitza a la pantalla.
  - TV
    Transmissor síncron 3D
    3D SYNC OUT

  ####

  El Transmissor síncron 3D està integrat en funció del model de televisor.

  - Premeu el botó 3D del comandament a distància.
  - Canvieu la pila de les Ulleres 3D.
  - Comproveu que les Ulleres 3D estan activades.
  - Definiu l’angle adequat per al Transmissor síncron 3D (opcional) mitjançant l’ús del marcador d’ajustos d’angles, o bé, ajusteu la seva ubicació d’instal·lació.
  - Assegureu-vos que no hi ha cap obstacle entre el Transmissor síncron 3D i les Ulleres 3D.
  - Si apareix la pantalla de paràmetres del “Menú 3D” però les imatges en 3D no es mostren, apagueu el dispositiu que reprodueix el contingut en 3D i torneu-lo a engegar.
  - És possible que el Transmissor síncron 3D no funcioni quan es trobi sota la llum directa del sol.
  - La percepció de l’efecte 3D pot variar d'una persona a una altra.
  - És possible que l’efecte 3D sigui menys pronunciat si la temperatura ambiental és baixa.
  - És possible que l’efecte de 3D sigui menys pronunciat i que els colors de la pantalla es desplacin si inclineu o decanteu el cap.
Quan es miren imatges en 3D apareixen unes barres negres a banda i banda de la pantalla.
  - Les barres negres apareixen a banda i banda de la pantalla amb la finalitat de processar els senyals 3D per al mode de visualització 3D simulat o quan s’ajusta la profunditat de les imatges 3D a “Ajust de la profunditat 3D”.
La visualització en 3D s’activa automàticament quan es detecta un senyal en 3D.
  - Seleccioneu “No” des de “Visualització automàtica de 3D” per activar o desactivar manualment la visualització en 3D. Premeu HOME i, a continuació, seleccioneu > Pantalla > Ajustos 3D.
El missatge “S’ha detectat senyal 3D.” apareix automàticament quan es detecta un senyal 3D.
  - Seleccioneu “No” des de “Avís de senyal 3D”. Premeu HOME i, a continuació, seleccioneu > Pantalla > Ajustos 3D.

Copyright 2010 Sony Corporation