#

# Instrukcja obsługi i-Manual online

- Drukuj
- Rozmiar czcionki

- Strona górna >
- Korzystanie z menu głównego >
- Ustawienia analogowe >
- Programowanie ręczne

# Programowanie ręczne

Aby zaprogramować kanał, naciśnij PROG +/-, aby wybrać numer programu.

####

- Nie można wybrać numeru programu, który jest ustawiony na „Pomiń”.
- Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od regionu/kraju.

Program
  Wybierz numer programu, aby dostroić go ręcznie.
System
  Wybierz system nadawania sygnału telewizyjnego.
Kanał/Częstotliwość
(nazwa opcji zależy od kraju/regionu)
  W pozycji „Kanał” wybierz „S” dla kanałów telewizji kablowej lub „C” dla kanałów nadawanych naziemnie.
  W pozycji „Częstotliwość” wyszukaj dostępne numery kanałów. Funkcja przydzieli im wybraną przez użytkownika nazwę.
ARC
  Dostraja dokładnie wybrany kanał.
Filtracja dźwięku
  Poprawia dźwięk pojedynczych kanałów nadawanych monofonicznie.
Pomiń
  Pomija nieużywane kanały analogowe.
LNA
  Poprawia jakość obrazu pojedynczych kanałów, gdy nadawany sygnał jest słaby.

  ####

  - Dostępność funkcji „LNA” zależy od regionu/kraju.
Poziom sygnału
  Wyświetla poziom sygnału dla bieżącego programu.
System kolorów
  Wybierz system koloru zgodny z danym kanałem.

Copyright 2010 Sony Corporation