#

# Instrukcja obsługi i-Manual online

- Drukuj
- Rozmiar czcionki

- Strona górna >
- Funkcje telewizorów „BRAVIA” >
- Gotowy do obsługi sieci bezprzewodowej

# Gotowy do obsługi sieci bezprzewodowej

Zapewnia odbiornikowi bezprzewodowe połączenie sieciowe poprzez włożenie bezprzewodowego urządzenia USB sieci LAN do portu USB telewizora.

Funkcja Gotowy do obsługi sieci bezprzewodowej umożliwia uzyskanie w łatwy sposób dostępu do Internetu i sieci domowej przy użyciu bezprzewodowego urządzenia USB sieci LAN UWA-BR100 (stan na styczeń 2010 r.). Podłączając bezprzewodowe urządzenie USB sieci LAN do portu USB telewizora, można w łatwy sposób utworzyć sieć bezprzewodową.

####

- Przed skonfigurowaniem funkcji sieci bezprzewodowej w telewizorze należy skonfigurować router sieci bezprzewodowej.
- Bezprzewodowe urządzenie USB sieci LAN jest dostarczane z telewizorem lub dostępne jako wyposażenie opcjonalne w zależności od modelu odbiornika. W niektórych krajach lub regionach bezprzewodowe urządzenie USB sieci może nie być dostępne.

## Łączenie z domową siecią bezprzewodową

Korzystając z funkcji Gotowy do obsługi sieci bezprzewodowej, można podłączyć telewizor do bezprzewodowej sieci LAN. Procedura konfiguracji różni się w zależności od typu sieci bezprzewodowej i routera.

Przed skonfigurowaniem sieci bezprzewodowej LAN, należy sprawdzić środowisko sieci LAN, korzystając z poniższego diagramu.

Bezpieczna bezprzewodowa sieć LAN?
Czy używany jest router bezprzewodowej sieci LAN zgodny z zabezpieczoną konfiguracją Wi-Fi (WPS)?
TAK
NIE
(3)
(2)
(1)

(1) Postępuj zgodnie z punktami „Ustawienia sieci” i „Zabezpieczona sieć z zabezpieczoną konfiguracją Wi-Fi (WPS)”.

(2) Postępuj zgodnie z punktami „Ustawienia sieci” i „Zabezpieczona sieć bez zabezpieczonej konfiguracji Wi-Fi (WPS)”.

(3) Postępuj zgodnie z punktami „Ustawienia sieci” i „Niezabezpieczona sieć z dowolnym typem routera bezprzewodowej sieci LAN”.

## Ustawienia sieci

Funkcja „Ustawienia sieci” pomaga skonfigurować ustawienia sieciowe przy użyciu kreatora ustawień. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Naciśnij HOME, a następnie wybierz kolejno: > Sieć > Ustawienia sieci.

Ekran początkowy umożliwia wybór procedury konfiguracji w zależności od środowiska sieciowego.

„Wyświetl stan sieci”: wybierz, aby sprawdzić stan sieci.

„Ustawienia sieci przewodowej”: użyj w celu połączenia z siecią przewodową.

„Ustawienia sieci bezprzewodowej”: użyj w celu połączenia z siecią bezprzewodową.

## Zabezpieczona sieć z zabezpieczoną konfiguracją Wi-Fi (WPS)

Standard WPS ułatwia zabezpieczenie bezprzewodowej sieci domowej. Wystarczy nacisnąć przycisk WPS na routerze bezprzewodowej sieci LAN. Przed skonfigurowaniem bezprzewodowej sieci LAN należy sprawdzić umiejscowienie przycisku WPS na routerze i sposób jego użycia.

1. Wybierz opcję „Ustawienia sieci bezprzewodowej” z ekranu startowego „Ustawienia sieci”.

2. Wybierz „WPS (naciśnięcie przycisku)”, aby wybrać metodę z naciskaniem przycisku lub „WPS (kod PIN)”, aby skorzystać z metody z numerem PIN.

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie konfiguracji.

####

- Aby podłączyć telewizor do bezprzewodowej sieci LAN z funkcją WPS, router bezprzewodowej sieci LAN musi obsługiwać standard WPS.

## Zabezpieczona sieć bez zabezpieczonej konfiguracji Wi-Fi (WPS)

Do skonfigurowania bezprzewodowej sieci LAN wymagany jest identyfikator SSID (nazwa sieci bezprzewodowej) i klucz zabezpieczający (WEP lub WPA). Jeżeli nie są one znane, należy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika routera.

1. Wybierz opcję „Ustawienia sieci bezprzewodowej” z ekranu startowego „Ustawienia sieci”.

2. Wybierz opcję „Wyszukaj”, a następnie wybierz sieć z listy znalezionych sieci bezprzewodowych.

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie konfiguracji.

## Niezabezpieczona sieć z dowolnym typem routera bezprzewodowej sieci LAN

Do konfiguracji bezprzewodowej sieci LAN wymagany jest identyfikator SSID (nazwa sieci bezprzewodowej). Klucz zabezpieczający (WEP lub WPA) nie jest potrzebny, ponieważ przy tej procedurze nie ma potrzeby wyboru metody zabezpieczenia.

1. Wybierz opcję „Ustawienia sieci bezprzewodowej” z ekranu startowego „Ustawienia sieci”.

2. Wybierz opcję „Wyszukaj”, a następnie wybierz sieć z listy znalezionych sieci bezprzewodowych.

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie konfiguracji.

Copyright 2010 Sony Corporation