#

# Instrukcja obsługi i-Manual online

- Drukuj
- Rozmiar czcionki

- Strona górna >
- Rozwiązywanie problemów >
- Połączenie sieciowe

# Połączenie sieciowe

- Nie można nawiązać połączenia.
- Nie znaleziono serwera, nie pobrano listy i odtwarzanie jest niemożliwe.
- Zmiany na serwerze nie zostały przeprowadzone prawidłowo.
- Nie są odtwarzane pliki wideo, muzyczne lub zdjęcia.
- Urządzenie zgodne z rendererem nie rozpoznaje odbiornika TV.
- Błąd połączenia z bezprzewodową siecią LAN lub słaby odbiór sygnału radiowego.

Nie można nawiązać połączenia.
  - Sprawdź połączenia
  - - Sprawdzając, czy używany jest zwykły przewód zamiast kabla LAN.
  - - Sprawdzając, czy kabel został odpowiednio podłączony.
  - - Sprawdzając połączenie pomiędzy telewizorem a routerem.
  - Sprawdź ustawienia
  - - Zmieniając Adres IP serwera DNS.
  - - Kontaktując się z dostawcą Internetu.
  - - Określając Adres IP routera, jeżeli adres serwera DNS dostawcy Internetu nie jest znany.
Nie znaleziono serwera, nie pobrano listy i odtwarzanie jest niemożliwe.
  - Po zmianie ustawień serwera, należy wyłączyć i włączyć ponownie odbiornik TV, naciskając na telewizorze.
  - Uruchom „Diagnostyka serwera”.
  - Używanie komputera PC jako serwera
  - - Sprawdź, czy komputer PC jest włączony. Nie wyłączaj komputera podczas uzyskiwania dostępu.
  - - Jeżeli na komputerze zainstalowano oprogramowanie zabezpieczające, zezwól na połączenia z urządzeń zewnętrznych. Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku dostarczanym z oprogramowaniem zabezpieczającym.
  - - Zatrzymaj aplikację serwera i ponownie ją uruchom, jeżeli serwer pracuje niestabilnie. Jeżeli serwer nadal będzie niestabilny, uruchom ponownie komputer.
  - - Zmniejsz liczbę aplikacji uruchomionych na komputerze — serwer może być przeciążony.
  - - Zmniejsz ilość treści — serwer może być przeciążony.
Zmiany na serwerze nie zostały przeprowadzone prawidłowo.
  - Niekiedy zmiany nie są stosowane do wyświetlania obrazu telewizyjnego nawet pomimo tego, że treść została dodana i/lub usunięta z serwera. Wróć o jeden poziom wyżej i spróbuj ponownie otworzyć folder lub serwer.
Nie są odtwarzane pliki wideo, muzyczne lub zdjęcia.
  - Kontrola wstępna
  - - Sprawdź, czy podłączone urządzenie obsługuje DLNA.
  - - Działanie nie jest gwarantowane dla wszystkich serwerów. Ponadto, działanie różni się w zależności od funkcji serwera oraz rodzaju udostępnianej treści.
  - - Włącz podłączone urządzenie.
  - Sprawdź, czy kabel LAN i/lub przewody zasilające serwera są podłączone prawidłowo.
  - Sprawdź ustawienia
  - - Sprawdzając, czy podłączone urządzenie zostało zarejestrowane na liście „Ustawienia wyświetlania serwerów”.
  - - Sprawdzając, czy serwer został prawidłowo skonfigurowany.
  - - Sprawdzając, czy wybrany sprzęt został podłączony do sieci i można do niego uzyskać dostęp.
  - - Naciśnij HOME, a następnie wybierz kolejno: > Sieć > Diagnostyka serwera. Jeżeli opcja Sieć > Ustawienia sieci > Wyświetl stan sieci > Adres IP jest ustawiona na „Automat.” rozpoznanie urządzenia może zająć trochę czasu, jeżeli brak jest serwera DHCP.
  - - Odtwarzając treści z komputera, dostosuj ustawienia zapory.
Urządzenie zgodne z rendererem nie rozpoznaje odbiornika TV.
  - Sprawdź, czy kabel LAN lub przewody zasilające urządzenia są podłączone prawidłowo.
  - Sprawdź połączenia lub ustawienia bezprzewodowej sieci LAN.
  - Sprawdź ustawienia (Naciśnij HOME, a następnie wybierz kolejno: > Sieć > Renderer.)
  - - Sprawdzając, czy uruchomiono funkcję „Funkcja Renderer”.
  - - Sprawdzając, czy podłączone urządzenie zostało zarejestrowane w funkcji „Renderer - kontrola dostępu”.
Błąd połączenia z bezprzewodową siecią LAN lub słaby odbiór sygnału radiowego.
  - Sprawdź miejsce zainstalowania telewizora i routera bezprzewodowej sieci LAN. Sygnał może być słaby z następujących powodów.
  - - Umieszczone w pobliżu inne urządzenia bezprzewodowe, kuchenki mikrofalowe, jarzeniówki itp.
  - - Pomiędzy routerem bezprzewodowej sieci LAN a telewizorem znajdują się ściany lub podłogi.
  - Jeżeli używane jest bezprzewodowe urządzenie USB sieci LAN, przenieś je, aby uniknąć zakłóceń sygnału, używając przedłużacza z jednostką bazową (wyposażenie opcjonalne).

Copyright 2010 Sony Corporation