#

# i-Manual online

- Tipărire
- Dimensiune font

- La începutul paginii >
- Descrierea pieselor >
- Înapoi

# Înapoi

- LAN
- / PC IN
- HDMI IN 1/4
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- (VAR/FIX)
- / COMPONENT IN
- / AV 1/2
- 3D SYNC

1. LAN

   Se conectează la o reţea existentă, folosind un cablu Ethernet.

2. / PC IN

   Conectaţi cu un cablu PC cu ferite şi un cablu audio.

   ####

   - Se recomandă utilizarea unui cablu PC cu ferite, precum „Conectorul D-sub 15” (nr. ref. 1-793-504-11, disponibil la Centrul Sony pentru Service) sau echivalentul.
3. HDMI IN 1/4

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) oferă o interfaţă audio/video necomprimată, digitală în totalitate, între acest TV şi orice echipament audio/video dotat cu HDMI. În plus, când conectaţi echipamentul care este compatibil cu „Control pentru HDMI”, este suportată comunicarea cu echipamentul conectat.

   ####

   - Asiguraţi-vă că folosiţi doar un cablu HDMI autorizat, care să aibă logoul HDMI.
   - Dacă se conectează un sistem audio digital care este compatibil cu tehnologia Audio Return Channel (ARC), folosiţi HDMI IN 1. Dacă nu, este necesară o conexiune suplimentară cu DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Dacă echipamentul are un jac DVI, conectaţi-l la portul HDMI IN 4, printr-o interfaţă adaptor DVI - HDMI (nu este furnizată) şi conectaţi jacurile pentru ieşirea audio a echipamentului la PC/HDMI 4 AUDIO IN, care se află în PC IN.
4. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

   Puteţi asculta sunetul TV pe sistemul home cinema cu intrare digitală, conectat.

5. (VAR/FIX)

   Conectaţi cu un cablu audio. Puteţi asculta sunetul TV pe echipamentul Hi-Fi conectat.

6. / COMPONENT IN

   Conectaţi cu un cablu de componentă video pentru semnale video. De asemenea, pentru semnalele audio este necesară şi o conexiune audio.

7. / AV 1/2

   Conectaţi cu un cablu SCART. Când conectaţi un decodor analogic, blocul de acord TV transmite la ieşire, către decodor, semnale codate, pe care acesta le descifrează înainte de a le transmite la ieşire.

8. 3D SYNC

   Conectaţi la transmiţătorul de sincronizare 3D, care este comercializat separat.

9. Intrarea RF care se conectează la cablul sau la antena dvs.

   ####

   - Pentru modelele compatibile cu semnalele de satelit, este disponibilă şi o intrare destinată acestora.

Copyright 2010 Sony Corporation