#

# Online-i-Manual

- Skriv ut
- Fontstorlek

- Överst på sidan >
- Felsökning >
- Bild

# Bild

- Ingen information från ansluten utrustning.
- Spökbilder eller dubbla bilder visas.
- Endast brus visas på skärmen.
- Det förekommer brus i bilden eller ljudet när du tittar på en TV-kanal.
- Små svarta och/eller ljusa punkter visas på skärmen.
- Bilderna är förvrängda.
- Ingen bildfärg.
- Inga färgbilder från utrustning ansluten till COMPONENT IN-uttagen (kontakter).

Ingen information från ansluten utrustning.
  - Tryck på för att visa listan över ingångar och välj sedan önskad ingång.
  - Kontrollera anslutningen mellan utrustningen och TV:n.
Spökbilder eller dubbla bilder visas.
  - Kontrollera antenn/kabelanslutningen.
  - Kontrollera antennens placering och inriktning.
Endast brus visas på skärmen.
  - Kontrollera om antennen är av eller böjd.
  - Kontrollera om antennens livslängd har löpt ut (tre till fem år vid normal användning, ett till två år vid havet).
Det förekommer brus i bilden eller ljudet när du tittar på en TV-kanal.
  - Justera ”AFT” (Automatisk fininställning) för att erhålla en bättre bildmottagning.
Små svarta och/eller ljusa punkter visas på skärmen.
  - Skärmen består av pixlar. Små svarta punkter och/eller ljusa punkter (pixels) på bildskärmen indikerar inte en felfunktion.
Bilderna är förvrängda.
  - Välj ”Standard” eller ”Av” i ”Motionflow”.
  - Ändra den aktuella inställningen för ”Filmläge” till andra inställningar.
Ingen bildfärg.
  - Välj ”Återställ” i ”Bild”.
Inga färgbilder från utrustning ansluten till COMPONENT IN-uttagen (kontakter).
  - Kontrollera anslutningen av kontakterna COMPONENT IN-uttagen (kontakter) och att varje kontakt sitter ordentligt.
Ingen bild från ansluten utrustning.
  - Slå på den anslutna utrustningen.
  - Kontrollera kabelanslutningen.
  - Tryck på för att visa listan över ingångar och välj sedan önskad ingång.
  - Sätt i minneskortet eller annan lagringsenhet t ex en digital stillbildskamera på rätt sätt.
  - Se till att minneskortet (i utrustning som t ex digital stillbildskamera) har formaterats ordentligt.
  - Funktion garanteras inte för alla USB-enheter. Dessutom kan funktioner variera beroende på USB-enheten funktioner eller videofilen som spelas.
Du kan inte välja ansluten utrustning i Home-menyn.
  - Kontrollera kabelanslutningen.
  - Ställ in servrarna som ska visas i Home-menyn.
3D-glasögonen passar inte som de ska. (Följande illustration visar TDG-BR100.)
  - Se följande anvisningar och illustration.
  - Ställ in omkopplarna på båda sidorna för en bekväm passning. Stäng bågen en aning inåt för att ställa in omkopplaren. ()
  - Böj (justera) bågarna för en bekväm passning. ()
  - Justera nässadlarna för din näsa. ()
LED-indikatorn på 3D-glasögonen blinkar. (Följande illustration visar TDG-BR100.)
  - Se följande förklaringar och illustration.
  - Blinkar var 3:e sekund: Indikerar att glasögonen är påslagna.
  - Blinkar 3 gånger: Indikerar att glasögonen är avstängda. Glasögonen stängs av om du håller strömknappen intryckt under 2 sekunder eller om ingen signal detekteras från 3D synk.-sändaren under mer än 5 minuter.
  - Blinkar 3 gånger var 3:e sekund: Indikerar att batteriet håller på att ta slut. Byt ut batteriet.
  - LED-indikator
Du kan inte sätta på 3D-glasögonen. (Följande illustrationer visar TDG-BR100.)
  - Byt ut batteriet enligt följande anvisningar och illustrationer.
  - 1: Öppna batteriskyddet med ett mynt, etc.
  - 2: Tryck på batteriets kant och ta bort det snett ut.
  - 3: Sätt i ett batteri (CR2032) med dess positiva (+) sida uppåt.
  - 4: Stäng batteriskyddet med ett mynt, etc.
  - 5: Kontrollera att skyddet är stängt.
  - Batteri (CR2032)
    Mynt etc.

  ####

  - När du öppnar eller stänger batteriskyddet, ska du sätta i ett mynt etc. säkert i platsen för att undvika att glida.
3D-bilder visas inte./3D-effekten är svag.
  - Kontrollera anslutningen mellan 3D synk.-sändaren och 3D SYNC OUT (om 3D synk.-sändare krävs för att njuta av funktionen). Se följande anvisningar och illustration.
  - - Glöm inte att stänga av TV:n innan du ansluter 3D synk.-sändaren.
  - - Kontrollera att ”3D-meny” visas på skärmen genom att trycka på OPTIONS på fjärrkontrollen efter att anslutningen är klar.
  - TV
    3D synk.-sändare
    3D SYNC OUT

  ####

  3D synk.-sändaren är integrerad beroende på TV-modellen.

  - Tryck på 3D-knappen på fjärrkontrollen.
  - Byt batteriet i 3D-glasögonen.
  - Kontrollera att 3D-glasögonen är påslagna.
  - Ställ in lämplig vinkel för 3D synk.-sändaren (extra tillbehör) med hjälp av vinkelinställningsratten eller justera dess installationsplats.
  - Kontrollera att det inte finns några hinder mellan 3D synk.-sändaren och 3D-glasögonen.
  - När inställningsskärmen för ”3D-meny” visas men inga 3D-bilder visas, ska du stänga av enheten som visar 3D-innehåll och sätta på den igen.
  - 3D synk.-sändaren kanske inte fungerar om den är placerad direkt i solljus.
  - Hur man förnimmer 3D-effekter kan variera från person till person.
  - 3D-effekten kan vara mindre uttalad om omgivningstemperaturen är låg.
  - 3D-effekten kan bli mindre tydlig och visningsfärgen kan ändras om du ligger ner eller lutar huvudet.
Svarta fält visas på båda sidor av skärmen när man tittar på 3D-bilder.
  - Svarta fält visas på båda sidor av skärmen vid behandling av 3D-signaler för det simulerade 3D-visningsläget eller vid justering av djupet för 3D-bilder i ”Justera 3D-djup”.
3D-visningen slås automatiskt på när en 3D-signal identifieras.
  - Välj ”Av” från ”Auto 3D” för att manuellt stänga av eller aktivera 3D-visning. Tryck på HOME och välj därefter > Bild > 3D-inställningar.
Meddelandet ”3D-signal identifierad.” visas automatiskt när 3D-signalen identifieras.
  - Välj ”Av” från ”Meddelande 3D-signal”. Tryck på HOME och välj därefter > Bild > 3D-inställningar.

Copyright 2010 Sony Corporation